	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	신길 5, 9, 12 재개발촉진구역 내 소화전 이설예정지 파악 계획

1. 재난관리과 –1308(2017.2.22.)호 『신길 5, 9, 12 재개발촉진구역 내 소화전 이설예정지 파악 알림』와 관련입니다.

2. 신길 5, 9, 12 재개발구역 내 소방용수시설 이설예정지 파악을 다음과 같이 수립하여 시행하고자 합니다.

가. 기 간 : 2017. 2. 22.(수) ∼ 3. 17.(금): 일제용수조사와 병행시행.

나. 이설대상

구 분	신길5	신길9	신길12
지상식	-	8개소	-
지하식	16개소	23개소	17개소
비상소화장치함	2개소	3개소	3개소
도로노면표시	-	1개소	-
계	18개소	35개소	20개소

다. 현장대응단 이설예정지 파악 개수

구 분	계	지상식	지하식	비상소화 장치함	도로노면 표시
현장대응단	17	2	13	2	-

라. 현장확인 방법

1) 『지하시설물 통합정보시스템』활용 상수도 배관 규격 확인(80mm이상)

2) 이설예정지 5M이내 거주자 우선주차구획선 설치 여부 확인

3) 『공간데이터웨어하우스』활용 사유지 여부 확인

4) 차량 및 보행자 통행에 지장이 없는 범위내에 있는지 여부

5) 도보로 현장을 정밀 실사하여 다용도 소화전, 사설소화전 등이 설치되어 있는 장소는 및 주변 소화전과의 거리 확인(서울시 기준 : 70m마다)

라. 결과보고 : 2017. 3. 17.(금)한 – 붙임 4

※ 용량 초과 시 메일보고

붙임  1. 지하시설물 통합정보시스템 사용법. 1부.

2. 공간데이터 웨어하우스. 1부.

3. 이설예정지 (보고서식) 1부.  끝.

★담당자	김창환		지휘3팀장	주경일		현장대응단장	02/28 서재근
협조자	진압3대장	진경백
시행	현장대응단-1736	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가)	/
전화	02)2676-0119	/전송	02)2672-8119	/	hahanga@seoul.go.kr	/	부분공개(7)