문서번호	시설관리과-4523
결재일자	2017.3.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
박성자		김근용	03/06 고신석
협조
	주무관		박학중

시설물 점검결과 조치계획 보고(NO.21)

[2016년 강서구관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사]

2017. 3.

강서수도사업소

(시설관리과)

시설물 점검결과 조치계획 보고(NO.21)

명에 의하여 강서구 관내 상수도 시설물을 조사하고 아래와 같은 사항이 발생하여 정비코자 보고합니다.

2017. 3. 6.

보고자 : 지방시설주사보  박성자

현장점검

현장조사일 : 2017.2.28.~3.3.

정비내용 : 제수변실 신규 설치 및 노후밸브 정비(9개소)

점  검  자 : 박학중, 박성자, 김종록, 문경덕

노후밸브 현황 및 정비계획

연번	위 치	시설물명 (규격)	점검내용	정비계획	비고
1	방화1동 281-72/양천로24길 11	제수밸브 (200㎜)	노후밸브	노후 밸브 및 변실 정비
2	방화1동270-2/양천로24길 43	제수밸브 (200㎜)	밸브 신설	중간(다용도실)밸브 신설 - 퇴수 및 단수범위 조정
3	방화1동 260-25/양천로24길 57	제수밸브 (80㎜)	노후밸브	노후 밸브 및 변실 정비
4	방화1동260-34/양천로24길 63	제수밸브 (80㎜)	노후밸브	노후 밸브 및 변실 정비
5	방화1동 251-16/방화동로14길 37	제수밸브 (250㎜)	밸브신설	중간(다용도실)밸브 신설 - 퇴수 및 단수범위 조정
6	방화1동 247-136/양천로24길 120	제수밸브 (80㎜)	노후밸브	노후 밸브 및 변실 정비
7	방화1동 251-13/양천로24길 86	제수밸브 (80㎜)	노후밸브	노후 밸브 및 변실 정비
8	방화1동 248-8(1)/방화대로33길 28	제수밸브 (200㎜)	노후밸브	노후 밸브 및 변실 정비
9	방화1동 248-8(2)/방화대로33길 28	제수밸브 (150㎜)	노후밸브	노후 밸브 및 변실 정비

조치의견

시설물 설치 및 보수공사 시공업체에 작업지시

붙임 : 현장사진 1부.  끝.