문서번호	시설관리과-5837
결재일자	2017.3.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
이건수		정인주	03/06 최명익
협 조
	주무관			홍현민
	주무관			채규성
	주무관			배형진
	주무관			박병화

대현산 제어실 근무일지

2017 . 3. 5

동부수도사업소

(시설관리과)

대현산 제어실 근무일지

2017년 03월 4일 (토요일)

시설물 현황	지역배수지 (3개소)	대현산(200,000㎥), 아차산(100,000㎥) 용마(80,000㎥)
	1차배수지 (5개소)	금호(1,000㎥), 용마소(6,000㎥), 아차산소(4,000㎥) 응봉(450㎥), 신내(3,000㎥)
	가압장 (4개소)	유인가압장 : 대현산(배) 무인가압장 : 아차산(배), 용마(배), 신내(배)
	증압장 (12개소)	옥수, 응봉1, 응봉2, 청량리, 이문, 경희, 휘경A 휘경B, 휘경C, 신내, 망우, 마장
주요 운전사항		○ 전기설비 : 특별고압 전압․전류, 변압기 온도, 모터펌프 기동반 전류․주파수 ○ 기계설비 : 펌프 인입․토출관압 ○ 제어설비 : 배수지 수위, 유입․유출량
보 고 사 항		○ 특이사항 : 이상없음
근 무 자		○ 주간 : 6급 장현석, 7급 황시연 마급 김철기 ○ 야간 : 7급 오인권, 7급 이건수

따로붙임 : 1. 대현산배수지 운전일지 1부.

2. 대현산가압장 운전일지 1부.

3. 아차산배수지 운전일지 1부.

4. 용마산배수지 운전일지 1부.

5. 신내배수지 운전일지 1부.

6. 대현산배수지 수위일보 1부.

7. 대현산 유량일보 1부.

8. 모터펌프가동일지 1부.

9. 증압펌프장 운전일지 1부. 끝.

기전설비 순찰일지

점 검 대 상	점 검 항 목	점 검 결 과								조 치 사 항
		09:00	12:00	15:00	18:00	21:00	24:00	03:00	06:00
특 고 압 수전설비	.각종 표시램프 점등여부	○	○	○	○	○	○	○	○
	.판넬내부의 냄새, 소음상태 확인	○	○	○	○	○	○	○	○
	.개폐기 및 차단기 정상작동 여부	○	○	○	○	○	○	○	○
변 압 기	.소음 및 진동, 균열 상태 확인	○	○	○	○	○	○	○	○
저 압 수전설비	.각종 표시램프 점등여부	○	○	○	○	○	○	○	○
	.기동반 내부 냄새, 소음상태	○	○	○	○	○	○	○	○
	.보호계전기류 정상 작동여부	○	○	○	○	○	○	○	○
기 동 반	.기중차단기(ACB)정상작동여부	○	○	○	○	○	○	○	○
	.기동설비(전자접촉기, 리액터, 콘덴서, 인버터, 등) 정상여부	○	○	○	○	○	○	○	○
모 터 펌 프 실	.정격부하 운전여부	○	○	○	○	○	○	○	○
	.모터펌프 진동 및 소음상태	○	○	○	○	○	○	○	○
	.베어링 및 구리스 상태	○	○	○	○	○	○	○	○
	.카프링 접속상태 이상여부	○	○	○	○	○	○	○	○
관리동	.관리동 주변,지하 보일러실 등	○	○	○	○	○	○	○	○
	.무정전 전원장치(UPS)전압	221	220	221	221	222	221	220	221
배수지 내부	.기계기구정상작동여부(조명,밸브, 수위계,유량계,배수펌프 등)	○	○	○	○	○	○	○	○
	.관랑내부 배관누수여부	○	○	○	○	○	○	○	○
	․배수지항내 균열, 파손 기타 훼손여부	○	○	○	○	○	○	○	○
	화재예방을 위한 순찰 및 점검	○	○	○	○	○	○	○	○
배수지 외부순찰	․환기구,울타리 시설물파손 여부 (주2회 화.금요일 순찰실시)	이상없음
특이사항 (점검자)		장현석	황시연	장현석	이건수	오인권	이건수	오인권	이건수

범례 : 이상없음(○), 정밀점검요구(△), 불량(×)