시 행	도로보수과-2349
보존기간	년
결재일자	2017.3.6.
공개여부	부분공개(5)
접수번호

결재	주무관	주무관	도로보수과장
	최송천	이상하	03/06 이규철

보    고    서

수 신 자	내부결재
제 목	도로굴착 허가 관련 실정보고[한국지역난방공사-신촌숲(토정로) 아이파크 열수공관공사]

1. 도로굴착복구시스템 도로굴착 허가 신청서 관련입니다.

2. 마포구 토정로‘신촌숲 아이파크 열수송관공사’를 위한 한국지역난방공사(중앙지사)의 도로굴착 허가 신청서가 접수되어 검토 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 도로 굴착복구 개요

- 공 사 명 : 신촌숲 아이파크 열수송관공사

- 위    치 : 마포구 신수동 448-26(토정로)

- 규    모 : 폭 1.93m, 길이 300m ( 면적 : 579㎡)

- 공사시간 : 야간공사 19일 (22:00 ~ 06:00)

- 발 주 처 : 한국지역난방공사 중앙지사

- 시 공 사 : ㈜정호이앤씨, 복구(관리청 복구)

- 공사기간 : 2017.03.06.~03.24.(중 19일간)

나. 검토 의견

- 2017년 상반기 마포구 도로관리심의회 심의결과(마포구 토목과-3678호, 2017.3.3.)에 따라 허가처리 함(관리청 복구)

- 단, ‘도로노면 신설 구간’은 노면을 평탄하게 개선하고 도로 이용자의 편의를 증진시키기 위하여 차선단위 복구하고, ‘노후포장 구간’은 2개 차로 복구 시행을 조건으로 함.

‘서울형 포장 설계법’에 따른 특별시도(차도) 차로단위복구시 표층용 아스팔트 품질규격

- 규 격 : WC-3, t=20mm, 1등급골재, 표층용, 공용성등급(PG64-22), 인장강도 0.8이상

- 1등급 골재 : 편장석 10%이하의 골재

- 굴착 및 복구 작업시 지하매설물 관리기관 등 입회 요청

- 특별시도 허가조건(서부도로사업소) 이행 요청

붙 임 : 1) 신촌숲 아이파크 열수송관공사(한국지역난방공사 중앙지사-토정로) 1부.

2) 특별시도 허가조건(서부도로사업소)                      1부.  끝.