문서번호	예방과-4358
결재일자	2014.3.28.
공개여부	부분공개
방침번호

★담당자	예방팀장		예방과장
류연하	배미순		전결 03/28 박태일
협 조

건축허가 협의서 검토결과 보고서

[########## 주택재건축정비사업-1차설계변경]

	1. 강동구청 주택재건축과-10872(2014.03.25)『주택재건축정비사업 시행인가 신청에 따른 협의[#################]』와 관련 입니다. 2. 위와 관련 민원협의서 검토 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 03. 28.
검토자 : 소방장 성 명 : 류 연 하

건 명	건축허가 협의서 검토결과 보고서 (고######### 주택재건축정비사업-설계변경)
가. 동의요구내용 (재건축사업-1차설계변경)				기 허 가	2011.03.28.(제11-31호)
건 물 명	########## 주택재건축정비사업			소 재 지	강동구 ###########
구 조	양식 R/C조 지상19~25층, 지하3층 연면적 114,531.75㎡ 13개동(687세대) 및 부대․복리시설동 신축
	대지면적 28,680.07㎡, 연면적 114,531.75㎡, 건축면적 6,325.56㎡
공 사 종 별	신축	용도	공동주택(아파트,부대복리시설)			건축주	조합장 최용식
소방시설설계업체	(주)신담엔지니어링 (전문 제분당2012-11호) 설계자 : 소방기술사 한규영					대표자	최준호 외2
적용소방시설	소화기구설비, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 피난기구(공기안전매트,완강기), 연결송수관설비, 제연설비, 상수도소화용수설비, 자동화재탐지설비, 비상방송설비, 유도등설비, 통로유도등, 유도표지, 비상조명등설비, 비상콘센트설비, 무선통신보조설비.
검 토 사 항	◦ 적용소방시설 소방법령에 적합하게 설계됨 ◦ 피난․방화시설 적정함 ◦ 소방차량 진입 및 부서 가능함
기 타 사 항	◦ 아파트 13개동 ◦ 세대수 687세대 ◦ 부대복리시설(경로당,보육시설,근린생활시설 등) ※별 첨 : 각 동별, 용도별 건물현황 1부.
나. 검토결과 : 위 대상은 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제7조 및 동법 시행령 제12조 규정에 의한 “건축허가 등의 동의대상물” 로서 동법 시행규칙 제4조 제2항 규정에 의한 소방시설설치 계획서 등 제반 첨부서류 검토한 바 소방관련법규정에 적합하므로 동의 통보하고자 합니다. 끝.