문서번호	시설관리과-6190
결재일자	2017.3.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
시설관리팀장		시설관리과장	남부수도사업소장
권승계		김기상	03/07 전영석
협 조
	주무관			강동철
	주무관			김대성

동작·영등포구 관내 공급량 감소 추진계획

2017. 3.

남부수도사업소

(시설관리과)

동작·영등포구 관내 공급량 감소 추진계획

동작,영등포구 관내 공급량이 증가되고 있어 금년 유수율 목표달성에 차질이 예상됨에 따라 공급량 관리 취약분야인 재개발,재건축 지역을 선제적으로 점검을 실시하여 금년도 유수율 관리에 만전을 기하고자 함.

□ 유수율 현황

○ ‘16년 사업소 유수율 목표 : 95.38% (’15년 94.4%)

○ 동작,영등포구 ‘16년 유수율 : 97.65% (전년대비 -0.69%)

구 분			공급량 (천㎥)	조정량 (천㎥)	유수율	비 고
동작,영등포구	2016년		89,762	87,657	97.65%	’16년 목표 (95.38%)
	2015년		88,589	87,118	98.34%
	증감량	(%)	증1,173	증539	감0.69%

- 2016년 유수율 전년대비 시전체 0.22% 감소, 남부수도사업소는 0.55%감소

○ 연도별 공급량 현황

(단위 : 천㎥)

구 분	연 도 별 공 급 량						비고
	‘11년	‘12년	‘13년	‘14년	‘15년	‘16년
시설관리과	91,659	90,548	90,536	90,872	88,589	89,762
동작구	40,891	40,845	41,379	41,611	39,926	40,617
영등포구	50,768	49,703	49,157	49,261	48,663	49,145

- 2016년 공급량은 1,173㎥ 로 전년대비 1.32% 증가

□ 재개발,재건축 집중점검 필요성

○ 이주․건물철거 등으로 누수발생 및 무단급수에 대한 관리가 어려움

○ 재개발․재건축 지역의 누수는 장기간 지속적인 누수로 다량의 공급량 감소로 이어짐

○ 일시에 많은 직원을 동원하여 광범위하게 조사해야 성과를 이룰 수 있음

□ 추진계획

○ 재개발 · 재건축 지역 집중 점검

- 점검기간 : ’17.3.8 ~ 3.24(17일간)

- 점 검 자

· 동 작 구 : 시설6급 권승계, 시설7급 한규수,전동근,정성오,전소영,박기우,권용기

· 영등포구 : 시설6급 강동철, 시설7급 박행종,구본천,안규태,김진태,오창금,조진국

○ 점검내용

- 단지내 인입관 조사 및 고립여부 확인

- 단지내 인입관 폐쇄 완료 후 상수도관 누수여부 확인

· 단지내 하수관 유무 확인후 미폐쇄 상수도관 조사

· 이주 시 즉시 폐전 및 분기점 폐쇄 확인

· 수도계량기 철거 및 플러그설치 여부 조사

- 수도계량기 이전 수돗물 무단 사용 여부

· 수도계량기 무단이설 여부 및 봉인탈락 조사

○ 점검대상 : 9개소

연번	구 별	사업명	주소	개발방식	진행현황	준공예정일
1	동작구	동작1주택재건축구역	동작동 102	재건축(단독)	관리처분단계(이주 중)	2020.12.31
2	동작구	사당3주택재건축구역	사당동 41-17	재건축(단독)	관리처분단계(이주 중)	2020.12.31
3	영등포구	대림3주택재건축구역	대림동 917-49	재건축(단독)	관리처분단계(이주 중)	2020.12.31
4	영등포구	영등포1-3재정비촉진구역	영등포동7가29-1일대	(뉴)도시환경	관리처분단계(이주 중)	2021.12.31
5	영등포구	신길8재정비촉진구역	신길동 3163 일대	(뉴)재개발	관리처분단계(이주 중)	2021.12.31
6	영등포구	신길9재정비촉진구역	신길동 240-16 일대	(뉴)재개발	관리처분단계(이주 중)	2021.12.31
7	영등포구	신길12재정비촉진구역	신길동 337-246 일대	(뉴)재개발	관리처분단계(이주 중)	2021.12.31
8	영등포구	신길5재정비촉진구역	신길동 1583-1 일대	(뉴)재개발	관리처분단계(이주 중)	2021.12.31
9	영등포구	상아현대아파트재건축구역	당산동5가 4-13	재건축(공동)	관리처분단계(이주 중)	2020.12.31

□ 조치계획

○ 누수발생시 누수복구 업체에 신속한 복구조치 의뢰

○ 누수 징후 발견 시 누수탐지 의뢰

○ 조합과 유기적인 협조체계를 구축, 공사현장 관리강화. 끝.