투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울역사박물관
수신	내부결재
(경유)
제목	주간업무보고 (2017년2월14일 ~ 2017년2월20일)

주간근무일지				< 상태 - ◎ : 정상 ● : 비정상 >
장 소	종 류	점검사항	점검 주기	월	화	수	목	금	토	일
미디어 디자인실	촬영편집장비	동작 및 상태점검	일간	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	모니터링디스플레이		일간	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	항온항습기		일간	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
전시실	1존	동작 및 상태점검	일간	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	2존			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	3존			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	4존			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	도시모형영상관			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	기증유물 전시실			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	교육실			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	강당			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	시청각실			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	기획실			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	로비			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	DID			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
정보 검색	상설전시장	동작 및 상태점검	일간	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	정보의다리		일간	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	아카이브로드		일간	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	전차		일간	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	시전유구		일간	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
전시영상장비 점검 및 유지보수 (본관)	상설·기획전시장 유지보수 및 장비 정기점검(빔 프로젝터 전체사용시간 확인(정기점검표 참조)) - 상설 3존 ‘진혼의 빛’ 2번 빔프로젝터 램프교체(AN-D400LP)(2.14) - 상설 1존 ‘한양승람놀이’ 키오스크 응용프로그램 작동오류 보수(2.14) - 기증유물전시실 1존 빔 프로젝터 고장으로 인한 교체(2.17) 방공호 전시체험공간 영상장비 점검(정상작동) 3. 경교장 영상장비 점검 - 1층 ‘백범 김구와 임정요인’ 키오스크 시스템오 보수(2.17/2.19) 4. 도시모형영상관 전시영상 연동시스템 점검 - 지명표기키오스크 4번 터치스크린 작동오류 보수(2.14/2.15/2.17) - ‘스마트비디오 포토방명록‘ 웹캡 인식오류 보수(2.15) - 통합제어시스템연동 RS-485케이블 단선 보수(2.20) 5. 홍보영상장비 점검 - 1층 ‘포토존 키오스크’ 응용프로그램 작동오류 보수(2.19)
전시영상장비 점검 및 유지보수 (분관)	청계천박물관 상설전시장, 교육실 및 강당 영상장비 정기점검 시행(정상작동) 2. 동대문역사관 및 운동장 기념관 영상장비 점검(정상작동) 3. 백인제가 전시영상장비 점검(정상작동) 4. 한양도성박물관 전시영상장비 점검(정상작동)
정보검색 시스템	* 정상작동
기타

주무관	이준의		시설과장	03/03 오삼록
협조자
시행	시설과-1192	(		)	접수		(		)
우	03177	서울특별시 종로구 새문안로 55 서울역사박물관	/	www.museum.seoul.kr
전화	724-0297	/전송	724-0244	/	artjun@seoul.go.kr	/	대시민공개