문서번호	정수과-1163
결재일자	2017.3.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
김동선		서한호	03/08 이달영
협조
	주무관		경규선

환경측정기기(수질연속자동측정기)

정도검사 실시계획 보고

2017. 3,

구의아리수정수센터

정 수 과

환경측정기기 정도검사 실시계획 보고

우리 정수센터에서 운영 중인 환경측정기기에 대한 정도검사를 관련법에 따라 실시 하고자 함.

관련 근거

❍ 환경분야 시험․검사 등에 관한 법률 제11조 : 먹는물 수질연속자동측정기기

❍ 같은법 시행규칙 제7조,8조제1항 정도검사 : 방법과 절차

정도검사 개요

❍ 검사대상 : 탁도계 3대, 잔류염소계 1대

※ 측정결과를 행정목적으로 사용하거나 외부에 공개하는 먹는물 환경측정기기

❍ 검사주기 : 최초 검사후 2년마다 실시

❍ 검사기간 : 이전 검사일 전후 30일 이내

※ 이전 검사일 ( ‘15. 5. 14.~21.)

정도검사 대상 기기 현황

	탁도계(3)			잔류염소계(1)
기기 위치	1정수장 여과수	2정수장 여과수	송수	송수
제조사	HACH	HACH	HACH	HACH
만료기간	2017년 6월 13일	2017 6월 18일	2017년 6월20일	2017년 6월20일
Controller부
Senser부

정도검사 추진 계획

❍ 정도검사 의뢰 기관 : K-water 융합연구원

‣ 서울 물연구원 검사 불가(먹는물분석과-325, 2017.3.2)

‣ 타 정도검사기관 검사 가능여부 조사 결과 : K-water 융합연구원 가능

※ 타 기관 법적 기준일 내에 일정 계획상 검사 불가

<먹는물 분야 정도검사 지정 기관 조사 내역>

정도검사기관	소재지	전화번호	정도검사 진행 가부
서울물연구원	서울시	02-3146-1744	검사 불가
한국수자원공사 연구소	대전시	042-629-2017	4월 27일 가능
한국표준과학연구원	대전시	042-868-5272	검사 불가
한국환경공단	인천시	032-590-4640	검사 불가
한국산업기술시험원(서울지원)	서울시	02-860-1686	하반기 가능
부산상수도연구소	부산시	051-669-4633	검사 불가

❍ 검사예정일 : 2017. 4. 27.

❍ 예상소요금액 : 2,145천원(법정수수료,출장경비)

❍ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 일반운영비, 사무관리비

행정 사항

❍ K-water 융합연구원에 정도검사 신청서 공문 시행.

따로붙임 : 1. 정도검사 신청서 1부

2. 환경측정기기 검사 법정수수료 1부.  끝