문서번호	인재기획과-3388
결재일자	2017.3.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설재무팀장	인재기획과장
장재원		이창희	03/09 원권식
협조
	주무관		안세창

2017년 청사 전기설비 상반기 안전점검 실시 계획

2017. 03.

〔인재기획과〕

2017년 청사 전기설비 상반기 안전점검 실시 계획

우리 원내 전기시설물의 안전점검을 실시하여 전기 안전사고를 예방하고 전기설비를 안정적으로 운영하고자 함.

Ⅰ		추진근거

□ 산업자원통상부 고시 제2016-16호 『전기안전관리자 직무에 관한 고시』

□ 인재기획과-295(2017.1.6.)호 『2017년 전기시설물 유지관리 계획』

Ⅱ		시설현황

□ 조명등 현황

합 계	실내 조명등	실외조명등					비 고
		소계	가로등	공원등	조명탑	기타
54본 6,257등	6,072등	54본 185등	16본 32등	24본 24등	14본 100등	29등

○ 실외분전반 4본(가로등, 운동장, 배드민턴장, 테니스장)

□ 특고압 수배전시설 : 본관 지하 전기실 내

○ 수전용량 1,450kw, 비상발전기 용량 82kw

□ 태양광 발전시설 : 3개소

합 계	설치 장소/발전용량			비 고
	다솜관옥상	배움관옥상	창의관옥상
115kw	55kw	30kw	30kw

※서초구청 관리 : 주차장 내 발전용량 60kw

□ CCTV 현황

구 분	합 계	배움관	다솜관	창의관	옥외	비 고
대 수	22대	3대	6대	6대	7대

※창의관 내 6대는 인재채용과에서 관리

Ⅲ		점검개요

□ 점검방법

○ 정밀 점검(3년마다 1회 실시)

- 대 상 : 특고압 수배전시설

- 시 기 : 2017년 7월중 예정(3년마다 1회 실시)

○ 자체 정기 점검(년간 2회 실시)

- 대 상 : 일반 전기시설물

- 점검기간 : 3월 13일 ~ 4월 3일(22일간)

- 점검자 : 전기안전관리자 안세창외 3명(유인남, 강태인, 장재원)

	< 전기시설물 주요 점검 내용 >
① 선로 절연저항측정 및 차단기 점검 ② 접지저항 측정 ③ 볼트체결상태, 부점등, 시설물 파손 및 미관저해 등 육안 점검 사항 ④ 기타 안전에 관한 사항

□ 점검결과 조치방법

○ 정비대상 : 전기시설물 정기점검 결과 적출사항

○ 정비방법

- 단순 보수사항은 자체정비하고

- 자체정비가 어려운 사항은 외부 전기전문업체로 하여금 정비토록 함.

Ⅳ		행정사항

○ 안전점검 결과 부적합 사항 확인시 자체 조치가능한 사항은 자체 처리하고 조치 불가한 사항은 전문업체에 의뢰.

붙 임 : 점검표  각1부.   끝.