등록번호

도로시설과-3634

주무관

도로조명팀장

도로시설과장

안전건설국장

등록일자

2017.3.9.

가순종

代가순종

소철호

03/09

이우룡

결재일자

2017.3.9.

공개구분

대시민공개

협조

세종대로 가로등주 재질검토 보고

안전건설국

(도로시설과)

세종대로 가로등주 재질검토 보고

금년 사업 예정인 세종대로 가로등주 개량에 대하여 가로등주 재질에 대하여 서울시 기준인 아연도금 제품 적용에 대하여 현장 적용검토 결과를 보고드림

Ⅰ		검토 배경

도로조명 관리업무 회의(2017. 2. 1[수] 15:00~)

- 가로등주, 암, 등기구의 임의규격 적용, 등주 도장, 등주내 포화시설 설치 등 시책업무 미준수시 예외없는 재시공 조치

Ⅱ		현황 문제점

세종대로 가로등을 서울시 방침에 따라 기존 스테인레스 가로등주를 무도색의 아연도금 철재가로등주로 교체하는 것은 가로환경 저하 우려가 있음

- 금번 가로등 개량공사 구간인 세종대로는 서울의 관문인 서울역과 국보1호 남대문을 연결하는 구간

주변 북창동관광특구 및 명동관광특구와 연계되는 도로로 스테인레스 가로등주 또는 도색한 가로등주 등 특색있는 가로등주 적용 필요

Ⅲ		검토 보고 및 조치의견

가로등주 재질별 특징

가로등주	아연도금	분체도장	알루미늄	스테인레스
제작 방법	철재 용융아연도금	철재아연도금 + 분체도장	알루미늄+분체도장	스테인레스
조달가(11m)	910,000	1,084,000	2,000,000	1,630,000
장점	부식방지	부식방지 색상표현 가능	부식방지 색상표현 가능	산뜻한 색감 및 디장인 용이
단점	가로 수준을 저하 우려	도색 손상 우려	도색 손상 우려 고가	고가

보고자 의견

- 서울역고가(7017) 사업과 연계된 퇴계로, 만리재로 가로등주는 분체도장 예정이며,

- 인접 노선인 남대문로, 세종대로, 소월로 등이 스테인레스 또는 알루미늄으로 되어 있음

- 세종대로(금번 사업구간)의 역사적 가치 및 관광지역 특성을 살려 가로환경 개선효과를 위하여 분체도장 가로등주로 선정 필요

Ⅳ		행정 사항

서울시 도로관리과 사전설계 검토요청 시 분체도장 제품으로 선정하여 제출. 끝.