	동대문소방서
수신	현장지휘대장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 보고(용두)

1.「2013년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제14항 소방용수시설 및 비상소화장치관리」와 관련입니다.

2. 용두119안전센터 관내 고장 소방용수시설이 발생되어 아래와 같이 보고합니다.

○ 고장발생내역

연번	위 치	용수번호 (사용가부)	고장내역	확인일 (확인자)
1	동대문구 왕산로 53 (용두동 232번지 20호)	663호 (사용불가)	지상식 몸통 양쪽 관구 탈착	2014.3.21. 장.김상후
2	동대문구 용두동102-62 (무학로28길 31)	237호 (사용불가)	지하식제수변(스핀들) 누수 및 헛돔.배수불량	2014.3.10. 위.문명주

붙임 : 고장 소방용시설 위치도 및 사진 1부.  끝.

	용두119안전센터장
담당자	이윤성		3팀장	代고보규		센터장	03/28 이상권
협조자
시행	용두119안전센터-1968	(		)	접수		(		)
우	130-820	서울 동대문구 왕산로 76(용신동 112-4)	/
전화	02-928-0119	/전송	02-929-1191	/	0103256@seoul.go.kr	/	대시민공개