문서번호	기전과-2061
결재일자	2017.3.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
황준석		박심근	03/10 이종엽
협조
	주무관		문준호

지하차도 가로등주 및 암대 교체 추진계획

2017. 3.

성동도로사업소

(기 전 과)

지하차도 가로등주 및 암대 교체 추진계획

지하차도 입구 가로등주 교통사고주와 가로등주 2등용 ARM과 등기구 접촉부분이 불안(낙하 등)하게 설치되어 교체하고자 아래와 같이 보고 드림

Ⅰ		근 거

○ 2017년 터널 및 지하차도 기전시설물 보수 추진계획,  (기전과-1610, 2017.2.24)

○ 도로기전시설물 일상유지보수 예산재배정 통보,  (도로시설과-2743, 2017. 3. 3)

Ⅱ		시설현황

시 설 명	가로등기구	가로등주	암대	비 고
신답지하차도	MH 350W : 18등	SUS 팔각 8.5m : 11본 SUS 팔각 5.5m : 3본 SUS 팔각 4.5m : 4본	SUS 1.5m 1등용 : 18개
동일로지하차도	LED 100W : 32등	SUS 팔각 10m : 16본	SUS 2.8m Y주 : 16개

Ⅲ		문제점

○ 신답지하차도 가로등주가 교통사고로 인해 파손되어 관할 경찰서에 사고 원인자 조사 의뢰하였으나, 원인자 미상으로 장기간 방치되고 있어 2차 교통사고 발생 우려

○ 동일로지하차도 가로등이 암 부분과 등기구 설치부분이 맞지 않아 사진과 같이 육안으로 보기에 떨어질 것 같은 불안감(낙하 등) 등으로 사고발생 가능성이 제기됨

신답지하차도 교통사고 전경	동일로지하차도 가로등 전경

Ⅳ		추진계획

○ 추진내용 : 가로등주(SUS 팔각 8.5m) : 1본, 1등용 암대(SUS 1.5m) : 1개, Y주 암대(SUS 2m) : 16개 구매

○ 추진기간 : 2017. 3 ~ 2017. 4

○ 소요예산 : 8,677천원

○ 세부 추진방법

- 가로등주 및 암대 구매 : 조달구매(제3자 단가구매)

※ 가로등주 및 암대 구매에 소요되는 자재는 제작 전문업체에 구매 추진코자하며, 물품 납품 완료 후 공사는 2017년 도로기전시설물 일상유지보수공사(연간단가)에 작업지시하여 교체코자 함

○ 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물 관리, 도로기전시설물 일상유지보수, 시설비.  끝.