문서번호	계획설계과-2109
결재일자	2017.3.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		계획설계과장	급수부장
태상필		이임섭	03/10 이규상
협조

현장활동의 날 활동결과 보고 【수유6배수지 건설공사】

2017. 3.

상수도사업본부

(급   수   부)

현장활동의 날 활동결과 보고 【수유6배수지 건설공사】

□ 현장활동 개요

○ 참가자 : 9명

- 본부(부본부장 등 3명), 용역사(2명), 사업소(4명)

○ 일  시 : 2017. 3. 9.(목)  10:30 ~

○ 장  소

- 강북구 인수봉로73 나길27(수유동) 일대 수유6배수지

○ 목  적 : 설계용역 시행 중인 건설 예정부지 현장여건 점검

※ 용역 개요

용 역 명	수유6배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역
사업위치	강북구 수유동 산84-5 일대
시설규모	배수지 용량 : 3,100㎥ 송배수관 부설 : 구경 500~600㎜, 연장 0.99㎞
용역목적	강북구 수유1동 외 6개동의 고지대에 대해 배수지 적정 체류시간(6.1hr→12.0hr) 확보로 누수‧정전 등 사고 시에도 단수 없이 수돗물을 안정적 공급할 수 있는 무단수 급수체계 구축
용역기간	2016. 4. 4.~2017. 3. 31.
용 역 비	186,560천원
용 역 사	㈜ 천일

□ 현장활동 내용

○ 수유6배수지 건설 부지 현장점검

- 수유6배수지 최종설계(안)에 대한 현장 검토

▸ 수림훼손 현황, 민원예방 대책

▸ 배수지 배치, 조경 계획의 적정성 확인

▸ 송수관로 부설 계획 노선 확인

- 비오톱 유형에 따른 식재상태 점검

▸ 현재 비오톱 1등급으로 분류된 부지의 식재 상태는 양호하지 않음

▸ 산책로 형성 등으로 비오톱이 일부 훼손됨

- 민원 등 건설 반대에 대비한 대체 부지(비오톱 지역) 검토

현장활동 사진

□ 부본부장 당부사항

○ 향후 배수지 건설 반대 민원사항 등에 대비 대체안 마련 필요

○ 배수지 건설 반대 민원에 대비 비오톱 유형평가 시기 사전 확인 및 전문가 자문을 통한 비오톱 등급 조정 여건 검토.  끝.