문서번호	시설관리과-6876
결재일자	2017.3.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
구본천		강동철	03/13 김기상
협조

보고서(대림동681-5~688-2번지 외6개소 배급수관정비공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017.  03.

명에 의거 대림동681-5~688-2번지 외6개소 배급수관정비공사에 필요한 관급자재(원형철개) 사용계획에 대하여 보고합니다.

2017. 03. 13.

보고자 : 지방시설주사보 구본천

현  황

공사명 : 대림동681-5~688-2번지 외6개소 배급수관정비공사

현  황 : 원형철개사용량 24개

보고내용

밸브실고정형 철개사용시 분리형(철개+고정장치)보다 시공이 간편하고 작업시간이

적게 소요됨

틀의 상단에 폴리에틸렌소재의 슬라브띠를 삽입하여 부식 및 소음방지

조치 의견

이에 대림동681-5~688-2번지 외6개소 배급수관정비공사에 신규설치되는 원형철개24개는 밸브실고정형철개(고정형)를 사용코자 합니다.  끝.