문서번호	교통지도과-7549
결재일자	2017.3.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		주차기획팀장		교통지도과장	안전건설교통국장
이종석		박광호		고영임	03/13 김재겸
협조

★ ◉

공영주차장 노후시설 점검 결과 및 보수 계획

성   동   구

(교 통 지 도 과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 □ 공약(약속)사업 □ 계속사업 □ 인센티브/공모사업 □
소통·갈등 분야 고려사항		●	구민			:	유 □ ( ) 무 ☑
		●	전문가			:	유 ☑ ( ) 무 □
		●	이해당사자			:	유 □ ( ) 무 ☑
		●	갈등발생요인			:	유 □ ( ) 무 ☑
		●	갈등 예방/해소 대책			:	유 □ ( ) 무 ☑
여성친화 도시		성 평 등 □ 안 전·편 의 ☑ 가 족 · 공 동 체 회 복 □ 여 성 참 여 □
기타 고려사항		일 자 리 □ 환경영향 □ 안 전 ☑ 유지비용 ☑ 바른 공공언어 □
		성 인 지 □ 취약계층 □ 장 애 인 □ 디 자 인 □
타자원 활용		●	중앙부처	:	유 □ ( ) 무 ☑
		●	서울시	:	유 □ ( ) 무 ☑
		●	기업	:	유 ☑ ( ) 무 □
		●	민간단체	:	유 □ ( ) 무 ☑
언론홍보 계획		기획보도 □ 보도자료 □ SDTV □ 성동뉴스레터 □ 성동구소식지 □
		기 고 문 □ 전자행정서비스 □ S N S □ 기타 (리플릿 등) □ 없 음 ☑
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

공영주차장 노후시설 점검 결과 및 보수 계획

우리 구에서 건립하여 운영 중인 공영주차장의 노후시설물에 대하여 일제점검을 실시한 결과 지적사항에 대하여 공영주차장 이용자 불편 해소 및 주민 만족도 향상을 위하여 다음과 같이 노후설비 교체 및 보수공사를 시행코자 함.

Ⅰ		점 검 개 요

점 검 일: 2017.2.27.~2.28.(해빙기 주차장 안전점검 시 노후시설 병행 점검)

점검대상: 공영주차장 30개소 2,993면

- 노상 12개소 991면, 노외 18개소 2,002면

점검방법: 구청 및 도시관리공단 공영주차장 담당직원 현장 점검

점검내용: 공영주차장의 주차관제설비, 보안용 카메라, 설비 배관, 누수

도장 등 노후시설물 점검

Ⅱ		점 검 결 과

노후 주차관제설비 교체

- 살곶이 공영주차장

노상 공영주차장 부스 교체

- 성수역3번출구(2개),KT성수분국(4개),마장주민센터(1개),마장축산물 남문(1개)

노외 공영주차장 통합관제 구축(일부 관제 교체)

- 용답동(건물),성수2가3동,홍익동(건물),마장동서문,마장(평면)

성수2가1동 공영주차장 옥상 방수 공사

공영주차장 천장 철재 부식(강변,마장(건물)) 및 천장 마감재 탈락(금호초교)

성수1가1동 공영주차장 빗물받이 홈통 보수

공영주차장 cctv 교체

- 용답동(건물),마장(건물),성수2가3동 공영주차장

공영주차장(노외) LED 교체

- 금호초교,성수2가1동 공영주차장

소방시설 보수

- 노외공영주차장 배관 열선 교체, 주펌프수리(도선동(지하)), 호스릴교체: 18개 공영주차장

공영주차장 순환배정 프로그램 개발 및 데이터베이스구축

Ⅲ		교체 및 보수계획

공사시기: 2017. 3. ~ 5월

노후설비 교체, 시설물 보수공사 및 순환배정 프로그램 개발 사업등예산 범위 내에서 순차적으로 시행(신속 집행)

Ⅳ		소 요 예 산

소요예산: 486,663천원

- 공영주차장 순환배정프로그램 구축 : 150,000천원

- 노후관제교체                   :  71,000천원

- 노상 공영주차장 부스 교체       :  40,000천원

- 노외 공영주차장 통합관제 구축   : 197,500천원

- 공영주차장 방수공사 등          :  28,163천원

예산과목: 교통지도과, 주차문화개선, 주차환경개선, 공영주차장사업, 시설비및부대비, 시설비(관제설비 교체 및 노후시설 보수)

붙임  1. 공영주차장 시설물 교체 및 보수대상 내역 1부.

2. 시설물 점검 사진 1부.