문서번호	시설보수과-2417
결재일자	2014.3.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
이승행		김권일	03/28 代이윤재
협조

정기점검보고서

(도림천 복개 구조물)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 3

강서도로사업소

□ 시설물명 : 도림천 복개 구조물

시설물개요	폭:9~23m, 연장:2,575m	법정구분 : 1종	상태등급 : B등급	준공년도 : 1988년
관리책임자	소 속 : 강서도로사업소 시설보수과		시설7급		이 승 행
점 검 자	소 속 : 강서도로사업소 시설보수과		시설보수과장		김 권 일
			시설7급		이 승 행

○ 점검일시 : 2014. 3. 27(목요일)

○ 점검구간 : 구로디지털 단지 ~구로2교

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사진 번호
연번	위 치	손상내용	손상 규모	손상 등급	조 치 내 용
		특 이 사 항	없 음

○ 새로운 이상 발생 개소

위 치	손 상 내 용	손상 규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사 진 번 호
P128 등	신축이음부 스티로품 탈락	-	-	도로보수원 제거 예정	-	1

붙임 현장사진 1부.  끝.