문서번호	대기환경연구부-3786
결재일자	2017.3.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
전문관	대기측정관리팀장	대기환경연구부장		서울특별시보건환경연구원장
김흥주	代안미진	어수미		03/17 정권
협 조
	연구지원부장		이형우
	★주무관		안미진

정릉로 도로변 대기측정소 이전후보지 평가 및 설치 계획

2017.3

대기환경연구부

대기측정관리팀

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

정릉로 도로변 대기측정소

이전후보지 평가 및 설치 계획

『도시고속도로 연결램프(정릉길) 설치공사』로 인해 정릉로 도로변대기오염측정소가 이전 요청이 있는바, 이전 후보지(길음램프)를 이동측정차량으로 비교측정을 실시하였으며, 이전 위치 적정성 평가 후 이전 설치공사를 진행하고자 함

1		추진 근거

□ 서울시도시기반시설본부 토목부-3356(2017. 2.17.)호

: 내부순환도로상 대기오염측정소 지장물 이설 협의

□ 대기환경연구부-2418(2017. 2.21.) 호

: 정릉로에 위치한 대기오염측정소 이설 협의에 대한 협조 요청

□ 도로시설처-2507(2017. 3.14.)호

: 대기오염측정소 이설에 따른 협조요청에 대한 회신

□ 대기환경연구부-3631(2017. 3.15.)호

: 정릉로에 위치한 대기오염측정소 이설 협의에 대한 협조 요청

□  대기환경연구부-3676(2017. 3.17.)호

: 정릉로 대기오염측정소 이전후보지 비교측정 결과 보고

2		이전 후보지 비교측정 및 평가

□ 측정소 이전 후보지 위치도

□  기존 측정소와 이전후보지 동시 측정 비교(붙임 문서 참조)

○ 측정항목 : PM-10, PM-2.5, NO2, 온도, 습도, 풍향, 풍속

○ 측정기간 : 2017. 3. 10. ∼ 3. 14.

○ 비교 측정

정릉 램프 도로변 측정소         길음 램프 이전 후보지

모두 내부순환로에 위치하여 자동차에서 배출되는 대기오염 물질의 직접적인 영향 파악이 가능한 위치임

○ 비교 측정 결과 :  항목별 평균 및 최대, 최소(시간평균)

		PM2.5 (㎍/㎥)	PM10 (㎍/㎥)	NO2 (ppm)
정릉로	평균	39	77	0.036
	최대	91	146	0.070
	최소	5	27	0.011
길음로	평균	41	77	0.043
	최대	82	136	0.085
	최소	12	37	0.011

3		향후 계획

□ 이전 후보지 평가 회의

○ 교수, NGO, 관계전문가 등 5인 이상

○ 평가 일시 : 2017년 3월 23일(목) 15:00 ∼ 18:00

□ 이전 설치 공사

○ 협의부서 : 서울시도시기반시설본부(토목부),

서울시시설관리공단(도로시설처),                                   성북구(건설관리과), 풍림산업(주)

○ 협의 사항

- 성북구 건설관리과로 도로점용허가 신청

- 정릉램프 출구 ⇒ 길음램프 출구 이전 협의

- 이전시 시설안전차량 지원 요청

※ 이전 측정소 시설규모 : 7.5㎡(약 2.5m ×3m, 높이 3m)

붙임 1. 정릉도로사업현황 1부.  끝.