문서번호	시설보수과-2364
결재일자	2017.3.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	동부도로사업소장
김종범		박국남	03/17 代김현수
협조

PSC박스거더교 교량받침 안전점검 계획

(영동5교)

2017. 03.

동부도로사업소

(시설보수과)

PSC박스거더교 교량받침 안전점검 계획

우리사업소에서 유지관리하고 있는 PSC박스거더교 교량받침 안전점검을 시행하여 손상부분을 정비함으로서 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

1		관련근거

❍ 도로시설과-1359호(‘17.2.15.) : PSC박스거더교 교량받침 안전점검계획

2		점검개요

❍ 점검기간 : 2017.3.20.~3.24

❍ 점검대상 : PSC박스거더교(영동5교)

- 시설물 현황

시설물명	시설물개요	법정 구분	준공 년도	관리책임자
				직급	성명
영동5교	폭 35m, 연장 152m	2종	86년	시설6급	김종범

- 내진성능 평가현황

시설물명	내진성능평가	내진설계	내진보강공사	비고
영동5교	2012년(부족)	2012년	2017년(예정)

❍ 점검 방법

- 외부전문가와(시설안전자문위원) 합동점검

- 주요 점검부위 및 손상종류에 의거 점검시행

❍ 주요 점검사항

- 교량받침 변형, 파손, 볼트의 이완 및 가동받침 전·후의 가동장애 요소

- 교량받침대 콘크리트 균열, 파손 등

❍ 점검결과 조치

- 경미한 사항은 현장에서 즉시조치 또는 일상유지보수 업체로 하여금 신속히 작업지시 하여 보수완료

- 교량받침의 처짐, 변형 등 구조물의 안전에 영향을 주는 특이사항 적출시 즉시 보고후 관련분야 전문가의 의견을 포함한 조치계획 수립

3		행정사항

❍ 안전점검 계획 수립·시행 후 도로시설과에 결과 제출

❍ 안전점검 시행 후 자문위원 점검수당 지급

- 지급금액 : 200,000원/일

- 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 도로시설운영, 도로시설물 안전자문단운영, 사무관리비

따로붙임.  1. 안전점검 보고서 1부.

2. 교량받침의 주요 점검사항 및 손상 사례 1부.

3. 주요점검 부위 및 손상종류 1부.  끝.