“성별분리통계”성평등정책 수립의 기초입니다.
	서울특별시
수신	도시공간개선단장
(경유)
제목	터널 ․ 지하차도 보행로 비상벨 설치에 따른 디자인 자문의뢰

1. 도로시설과-2790(2017.3.5)호와 관련입니다.

2. 우리과에서는 터널 및 지하차도의 보행로를 이용하는 여성, 아동 등 안전취약계층을 대상으로 하는 범죄예방을 위해 비상벨 설치를 추진하고 있습니다. 이에, 비상벨의 외형 및 위치표지판의 크기, 색채, 도안, 문구 등 디자인에 대한 자문을 의뢰하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

< 비상벨 설치계획 >

○ 사업기간 : 2017. 3월 ∼ 7월

○ 대 상 : 석촌지하차도 보행로 등 총 45개소

○ 구 성 : 비상벨, 경광등(사이렌), 위치표지판 등

○ 설치높이 및 간격 : 0.8 ~ 1.2m, 50m 간격

○ 통신방식 : 무선통신방식(비상벨 ⇆ 112 종합상황실)

○ 기 타 : 방수 및 방진이 가능한 구조 등

붙임 : 안건 설명자료(PPT) 1부.  끝.

	도로시설과장
★주무관	조은미		기전시설팀장	김호성		도로시설과장	03/21 김길남
협조자
시행	도로시설과-3694	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동 2층	/
전화	02-2133-1679	/전송	02-2133-1078	/		/	부분공개(5)