정기점검 보고서

결재	주무관	주무관	시설보수과장
	양지웅	최태석	03/24 박춘배

명에 의거 시설물 정기점검 업무와 관련 신답지하차도, 먹골교에 출장하여 점검을 실시하고 아래와 같이 보고 합니다.

□ 점검일시 : 2017년 03월 21일(화), 03월 24일(금)

□ 점검구간 : 상, 하부공 전 구간

(포장, 배수시설, 난간, 연석, 신축이음, 라이닝 등)

시설물명	신답지하차도	시설물 개 요	폭: 23m 연장: 128m	법정구분	2종	준공 년도	1996. 12.30.
관리책임자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			담당자	시설7급	성명	양지웅
점 검 자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			주책임자	시설7급		양지웅
	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			부책임자	시설6급		최태석

□ 점검구간 내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전 점검 및 진단관련 사항						조 치 후 이상발생 여 부	사진번호
연번	위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치내용
특이사항 발견하지 못함(안전점검 등 중복 지적사항 제외)

□ 새로운 이상 발생 개소

위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전 문 가 자문여부	사진 번호
특이사항 발견하지 못함

현장점검사진

터널 전경	슬래브 – 상태양호	포장부 - 상태양호

□ 점검구간 : 상, 하부공 전 구간

(포장, 배수시설, 난간, 연석, 신축이음, 슬라브하면, 주형, 교대, 교각, 교량받침 등)

시설물명	먹골교	시설물 개 요	폭: 40.0m 연장: 42m	법정구분	2종	준공 년도	1998. 08.31.
관리책임자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			담당자	시설7급	성명	양지웅
점 검 자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			주책임자	시설7급		양지웅
	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			부책임자	시설6급		최태석

□ 점검구간 내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전 점검 및 진단관련 사항						조 치 후 이상발생 여 부	사진번호
연번	위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치내용
특이사항 발견하지 못함(안전점검 등 중복 지적사항 제외)

□ 새로운 이상 발생 개소

위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전 문 가 자문여부	사진 번호
특이사항 발견하지 못함 – 유도배수관 누수(주의관찰)

현장점검사진

교량 전경	유도배수관 - 주의관찰	교량 측면(하부)

끝.