【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천】
	양천소방서
수신자	강서수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제 목	소방용수시설 보수 의뢰

1. 맑은 물 공급에 힘쓰시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 서에서 관리하고 있는 소방용수시설에 대하여 다음과 같이 보수를

요청 하오니 조속한 시일내에 보수가 완료될 수 있도록 조치하여 주시고, 그 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러 보수공사시 사전통보로 담당 직원의 입회하에 적정 설치 될 수 있도록 하여 주시기 바랍니다.

종별	식별	용수번호	주 소	고 장 내 용	사용가 · 부
소화전	지하식	350027	양천구 목동중앙본로 43-0 (목동 237-0)	몸통 스핀들 불량 (몸통스핀들을 차단해도 용수가 차단되지 않음 제수변 차단)	사용가
소화전	지하식	350032	양천구 목동중앙본로 22길43-0 (목동 231-74 선진하이츠)	몸통 스핀들 불량 (몸통스핀들을 차단해도 용수가 차단되지 않음 제수변 차단)	사용가
소화전	지상식	340052	양천구 목동동로 235 (목동922-0,목운초 앞)	몸통 스핀들 개방 불량	사용불가

붙임 : 현지확인서(3개소) 1부.  끝.

	양천소방서장
담당자	김용식		대응총괄팀장	김명균		재난관리과장	03/28 유충렬
협조자
시행	재난관리과-2065	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 (목동) 양천소방서 2층 재난관리과 대응총괄팀	/
전화	02-2652-5083	/전송		/		/	대시민공개