문서번호	기전과-3854
결재일자	2014.3.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
박태진		代안종덕	03/31 박재경
협조
	주무관		김승곤

봄맞이 교통시설물

(신호기 및 표지) 안전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 03

강서도로사업소

(기전과)

봄맞이 교통시설물

(신호기 및 표지) 안전점검 결과보고

봄맞이 및 해빙기를 대비하여 교통신호기 및 표지에 대한 안전점검을 실시하고 결과를 보고합니다.

점 검 대 상

❍ 관내(강서구, 구로구, 양천구, 영등포구(일부)) 신호기 및 교통표지 일체

구 분	교차로	제어기	신호지주	신호등	음향신호기	표지판
계	1,166	640	4,875	10,306	1,563	10,114
강서구	323	185	1,328	2,891	415	2,638
양천구	316	165	1,251	2,541	352	2,307
구로구	290	150	1,221	2,589	414	2,828
영등포구 (일부)	237	140	1,075	2,285	382	2,341

점 검 개 요

❍ 관련근거 : 봄맞이 교통시설물 안전점검 실시 및 결과 제출

[교통운영과-4990(2014.03.17)]

봄맞이 교통시설물(신호기 및 표지) 안전점검 계획

[기전과-3244(2014.03.18)]

❍ 점검기간 : 2014. 03. 19 ~ 03. 25 (1주)

❍ 점검방법 : 점검일정에 의거 기전과 직원(4명), 경정비반(8명) 합동점검

❍ 점검내용

- 신호등(LED 부분소등) 점검

- 차광막 설치 및 외관상태 점검

- 제어기 함체 상태 점검(부식, 도색상태 등)

- 맨홀 상태 점검(뚜껑, 침하여부 등)

- 표지판 및 연결부 상태 및 청결, 도장상태 등

점 검 결 과

❍ 점검결과 총괄표

구 별	조치 개소	조 치 내 용
		표 지 (각도 및 휨)	지 주 (부식, 점검구)	제 어 기 (외함, 차광막)	불법부착물	신 호 등 (챙, 모듈)
계	18	8	3	4	1	2
강서구	5	2	1	1	-	1
양천구	5	1	1	2	1	-
구로구	5	3	1	1	-	-
영등포구 (일부)	3	2	-	-	-	1

❍ 4개구(강서,양천,구로,영등포(일부)) 점검결과, 18건을 확인 조치함.

- 강서구 점검결과

• 강서구의 경우, 표지 각도불량 2개소를 조치하였으며, 차량등 녹색모듈이

소등되어 교체조치함.

• 신호지주 점검구 뚜껑망실 1개소를 조치하였으며, 제어기 차광막 1개소를

세척작업 하였음.

- 양천구 점검결과

• 양천구의 경우, 구겨진 표지 1개소를 복구조치 하고, 제어기 차광막 2개소를

세척작업 하였으며,

• 부식된 신호지주(1개소)는 도색조치 하였으며, 불법부착물 1개소 제거조치함.

- 구로구 점검결과

• 구로구의 경우, 표지각도 불량 2개소를 복구조치 하고, 망실된 신호지주

점검구 뚜껑 1개소를 설치하였으며,

• 부식된 제어기 외함 1개소를 도색조치 하였으며, 파손된 교통표지 1개소를

철거조치 하였음. (파손된 교통표지는 재설치 예정임.)

- 영등포구(일부) 점검결과

• 영등포구의 경우, 파손된 보행신호등(챙) 1개소를 복구조치 하였으며, 표지

각도불량 2개소를 조치하였음.

행 정 사 항

❍ 교통시설물(신호기 및 표지) 점검 조치결과 제출. (교통운영과)

붙임 : 교통시설물(신호기 및 표지) 점검결과  각 1부.  끝.