		강동소방서
수신	현장지휘대장
(경유)
제목	2014년도 상반기 소방용수시설 일제조사 결과 보고

1. 관련근거

가. 강동소방서 현장지휘대-1489(2014.2.17.)호 「2014년도 소방용수시설 관리·운용 기본계획」

나. 현장지휘대-1742(2014.2.26.)호 「2014.상반기 소방용수시설 일제점검정비 계획 보고(알림)」

다. 길동119안전센터-850(2014.03.03.)호 「2014년도 상반기 소방용수시설 일제조사 계획 보고」

라. 길동119안전센터-976(2014.03.11)호 「2014년도 상반기 소방용수시설 일제조사 고장발생보고(3팀)」

마. 길동119안전센터-1070(2014.03.18)호 「2014년도 상반기 소방용수시설 일제조사 고장발생보고(1팀)」

바. 길동119안전센터-1152(2014.03.21)호 「2014년도 상반기 소방용수시설 일제조사 고장발생보고(2팀)」

2. 해빙기를 맞아 우리 119안전센터 소방용수시설에 대한 일제점검(정밀조사)을 시행하고 그 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

조사 및 점검 대상		정밀조사 및 검사	결과 조치 및 행정사항
구분	계(391)
소화전	377	◉ 출수여부(수압상태) 확인(급격한 밸브조작 금지) ◉ 소화전 및 제수변 스핀들 잠금 철저 ◉ 안전관리자 및 조사 책임자 지정 ◉ 시설물 매몰·훼손 확인 ◉ 주변 장애물 제거(주·정차단속 병행) ◉ 소방용수시설 주변 주차구획선 확인, 장애 유·무 확인 ◉ 소방용수시설 외부 불법광고물 제거 ◉ 오염·퇴색 소방용수시설 세척 및 도색 ◉ 비소함 적재 비품 이상 유·무 확인 ◉ 비상소화장치 및 소화전 사용법 주민 교육 ◉ 시장지역, 고지대 등 화재취약지역 수시 확인점검 ◉ 노후 소화전(57개소) 정밀 점검 병행 (설치년도 30년 이상 기준) ① 지상식 19 ② 지하식 38	▶ 현장조치 불가능 사안 고장소방용수시설 목록(취합) 보고 - 고장 데이터 현행화 ⇒ 붙임 1, 2 ▶ 변경 내용은 소방행정정보시스템(안전지도 연계)에 즉시 수정입력 ▶ 소방용수시설 결과복명서는 행정정보시스템 입력으로 갈음처리 ▶ 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선 제거 - 공소 1278호 옆(30㎝) 주차구획선 제거완료 ▶ 비상소방용수시설(사설)관리카드 정비 완료 ▣ 4개소 : 사용가능 확인 및 관리카드 정비 완료 ▣ 2개소 : 사용불능 확인⇒ 정비계획 : 폐기 ① 1개소 : 지하철용출수(길1동 378) - 사유 : 서울도시철도공사 자체 폐기확인 ② 2개소 : 삼익파크저수조(길2동 산31-3) - 삼익파크아파트 511동 주변 지하암반 사용불가능 - 사유 : 화단조성으로 인해 차량 접근이 어려워 흡수관 10m로 용수를 활용하는 것이 현실적으로 불가능 확인
급수탑	1
비소함	6
저수조	1	◉ 수원 오염 여부 확인
비상소방 용수시설(사설)	6	◉ 관리카드 정비 – 2팀 1개소, 3팀 5개소 - 펌프차량 현장 답사, 사진 촬영 및 관리카드 작성!

붙임  1. 소방용수 일제조사 결과보고(서식) 1부.

2. 고장소화전 보수 추진대상(서식) 1부.

3. 비상소방용수시설 관리카드(서식) 1부.  끝.

							길동119안전센터장
담당자							박재용			3팀장					오종세					센터장					04/01 강석오
협조자
시행			길동119안전센터-1274									(						)		접수											(						)
우	134-811					서울 강동구 길동 344-4															/
전화		02-487-6119						/전송			02-486-1727					/	pjyj77@seoul.go.kr												/	대시민공개