의원 요구 자료 제출

시 행	하천관리과-5412	(		)
접 수		(		)
결재일자	2017.4.3.
공개여부	대시민공개
수 신 자	수신자참조
수신자	물순환정책과장,기획담당관

주무관	하천계획팀장	하천관리과장	★물순환안전국장		결재
이평주	이승우	손경철	04/03 권기욱
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 226번, 이우현 국회의원, 국토교통위원회)

따로붙임 :  국회의원 요구자료 1부.  끝.

이우현 국회의원(국토교통위원회, 자유한국당)

□ 요구번호 : 226번

□ 요구내용

【도시교통본부】

1) 서울시(자전거도로의 폭) 차로 기준 1.5m미만인 자전거 도로현황

【한강사업본부, 물순환안전국, 안전총괄본부】

2) 급커브, 낭떠러지 등 자전거의 이탈이나 추락을 방지하기 위한 안전

시설 미설치 구간 현황

□  의원님이 요구하신 자료를 아래와 같이 제출합니다

1) 서울시 하천내(한강제외) 차로 기준 1.5m미만인 자전거 도로현황

하천명	좌․우안	구 간	자전거도로		비고
			폭	연 장
양재천	좌안	과천시계~영동1교	1.2m	3,200m	서울시 하천내(한강제외) 자전거도로:183.4km

※ 자전거도로 폭은 지역상황 등 부득이한 경우 1.2m이상 가능(자전거 이용시설의 구조·        시설 기준에 관한 규칙 제5조)

2) 급커브, 낭떠러지 등 자전거의 이탈이나 추락을 방지하기 위한 안전시설

미설치 구간 현황

- 서울시 하천변에 설치하는 자전거도로는 하천 선형을 따라 대부분 평면 선형이 완만하고 넓은 둔치에 설치하고 있으며 다소 선형이 불량하거나 하천 수면으로 추락할 우려가 있는 곳은 안전난간을 설치하여 시민의 안전을 도모하고 있음

- 앞으로도 지형상 추락의 위험이 우려되는 구간은 안전시설을 병행하여 설치할 예정이며 기 설치된 자전거도로 중 현장순찰이나 주민신고 등에 따라 안전사고가 우려되는 지역은 지속적으로 정비해 나갈 예정임

작성자	기 관 명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (하천관리과)	담당사무관	이승우
	☎2133-3884	담당자	이평주
	작 성 일 : 2017. 3.