함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	아리수통합정보시스템 주간점검 보고(2017.3.5주차)

1.‘17년 아리수통합정보시스템 유지관리 추진계획(급수운영과-8349,‘16.10.12)과 관련입니다.

2. 아리수통합정보센터에서 운영중인 주전산기 및 운영장비, 응용S/W에 대한‘17년 3월 5주 주간점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 점검 내역

구 분		장 비 명	점검결과	비 고
서버실	주전산기 /통신장비	통합DB서버 2식, 통신서버 2식, SCADA서버 2식, 웹 서버, 스토리지, 방화벽, 라우터, UPS	정상
센터 기계실 및 운영실	CCTV 및 화상회의	뷰어서버(#1~8), 화상회의서버	정상
	중앙감시반	DLP CUBE(#1~18), Wall Controller, 통합컨트롤러	정상
	운영장비	NMS W/S 등 17식, 플로터	정상
	부대장비	방송설비	정상
	운영장비	NMS, 방화벽관리, TSS, EWS, IOS(#1~4), 유량관리, 수질/시설물관리, 공급 및 생산관리 각 2식, CCTV Viewer(#1~3), 플로터, 화상회의 부속장비	정상
	응용S/W	생산관리, 공급관리, 원격감시	정상

나. 특이사항

- 공급관리시스템 관망해석 결과 표출정보 수정

- 모의해킹훈련 대응 네트워크 장비 기술지원

․ 정수센터 6개소 Network장비 원격접속 보안설정 및 적용현황 check

․ 각 장비별 backup 설정, ssh접속 후 routing내역, Access-list 적용 등

- 동부, 강남, 북부 수도사업소 LCGS 가상메모리 증가로 시스템 성능저하 확인

․ 로그, 자원현황 확인 및 가상 Memory 증설(4096MB→8192MB)등 조치

붙임  보고서 및 점검 내역서 각 1부(3월 5주).  끝.

주무관	조순화		급수운영과장	04/04 김홍준
협조자
시행	급수운영과-2743	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-2133-0208	/전송	02-2133-0390	/	molife@seoul.go.kr	/	부분공개(5)