문서번호	운영과-2835
결재일자	2017.4.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		운영과장
도형철		04/04 정종기
협 조
	주무관			박노경

농축오니펌프실 출입구 고속 자동문 제작 설치 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 04

농축오니펌프실 출입구 고속 자동문 제작 설치 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

우리센터 농축오니펌프실에 출입문이 설치되지 않아 악취민원이 발생되고 있어 방문 고객에게 청결한 센터 환경을 제공하고자 아래와 같이 고속 자동문을 제작・설치를 하고자 합니다

1		시설현황

위 치	규 격	설치대상	비고
농축오니펌프실 (기계식농축기) 출입문	가로 2950 * 세로 2900	고속 자동문(신설)	1개소

2		현황 및 문제점

설치장소: 농축오니펌프실 출입구

출입구 좌측 방화문 설치장소	출입구 우측 고속 자동문 설치장소(신설)

당초 셔터 도어(우측) -> 방범용 운영되어 악취 및 소음발생에는 취약함

점  검 자: 주무관 도형철, 주문관 박노경

3		추진계획

기계식농축기 출입구 좌측문 방화문 설치 1개소 -> 시설보수과 단가계약업체 진행중

기계식농축기 출입구 우측문 고속 자동문(2950*2900) 제작 설치 1개소

도어 전문기술 제작업체에 의뢰하여 제작 및 설치 시행

4		구매방법 및 소요예산

구매방법: 소액 전자세금계산서로 구매

소요예산: 금4,950,000원(부가세 포함)

예산과목: 중랑물재생센터운영, 중랑물재생센터운영, 오니처리유지보수, 시설비및부대비, 시설비. 끝.