문서번호	주거정비과-5746
결재일자	2017.4.5.
공개여부	대시민공개

주무관	재정비사업2담당	주거정비과장	도시환경국장
신창호	황인수	정택근	전결 04/05 최성태
협 조
	재정비사업1담당			강우균
	재개발1담당			노상훈
	재개발2담당			임상수
	재건축담당			최연우

- 지구대 및 파출소 합동 -

2017 해빙기 공가 점검결과 보고

2017.04.

도시환경국

주거사업과

- 지구대 및 파출소 합동 -

2017 해빙기 공가 점검결과 보고

해빙기를 맞아 정비구역 내 공가에 대하여 지구대 및 파출소와 합동점검을 실시하고 점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ		공가점검 개요

□ 점검기간: 2017.03.15.(수) ∼ 2017.03.31.(금)

□ 점검대상: 정비구역 내 공가 314동

□ 점검방법: 구역담당·지구대(파출소) 합동 점검

Ⅱ		주요 점검내용

□ 출입구 폐쇄 및 시건장치 적정 여부

□ 건축물의 구조적 위험 여부

□ 담장,축대 등 부대시설의 안전성 여부

□ 단전, 단수, 가스차단 여부

□ 쓰레기 적치 등 주변환경 저해요인 발생 여부 등

Ⅲ		점 검 결 과

□ 공가 수 변경: 기존 314동 ⇒ 변경 322동 (증 8동)

○ 변경사유

➥ 거주 등으로 인한 공가 제외 4건

➥ 신규 공가 발생 12건

□ 점검 적출사항

구 역 명	공 가 수			세부 적출사항
	점검 전	점검 후		계	수도, 전기, 가스 미차단	폐가구 방치	개구부 미폐쇄	노숙인 출입	쓰레기 적치	화재 발생 등 위험 요인	담장, 축대 등 붕괴 위험	부속물 낙하 우려	건축물 붕괴 우려
계	314	322	(증 8)	97	2	6	7	9	9	9	16	20	19
길음5	1	1		0
길음역세권	19	25	(증 6)	0
동선1	2	2		4			1				1	1	1
동소문2	7	7		0
석관1	6	6		9		2	1	1	1	1	1	1	1
성북2	27	27		4								2	2
성북3	1	0	(감 1)	0
신길음	108	108		32			1	5	5	5	6	5	5
신월곡1	43	41	(감 2)	0
안암2	1	1		0
장위10	3	2	(감 1)	0
장위11	4	4		0
장위3	61	67	(증 6)	8		1		1	1	1	1	2	1
장위6	1	1		0
장위9	1	1		0
정릉7	1	1		8		1	1	1	1	1	1	1	1
정릉골	28	28		32	2	2	3	1	1	1	6	8	8

Ⅳ		점검결과 조치

□ 위험요소가 있는 건물은 위험요소 제거 및 위험요인 해소시까지 수시로 안전점검과 순찰 실시

□ 개구부 미폐쇄, 시건장치 불량 등 경미한 사항은 조합에서 조치토록 통보

□ 수도,전기,가스 미차단 건물은 기존 사용자에게 조치토록 안내

□ 적치된 쓰레기는 해당 동 및 청소행정과에 조치토록 통보

첨부  1. 정비구역 내 공가 점검표 1부.

2. 공가점검 사진대지 1부.  끝.