문서번호 :	난지안내센터-1768		보존년한 :	년		결재일자 :	2014.4.1.		공개여부:	부분공개

난지 엘리베이터 순찰 및 점검일지(4.01. 주간)

2014년 4월 01일 화요일 주간(맑음)	결재	청경조장	청경반장	난지안내센터장
		서종석	최상순	04/01 박인수
	협 조
			주무관		김원호

○ 엘리베이터 현황

E/V 명	비상수위(E.L)	조 치 기 준	조치사항	비고
야생탐사센터
수변생태학습센터
가양대교

○ 엘리베이터 일일 점검표 (가양대교)

점검사항	점검내용	점검요령	이 상 유 무				비고
			No1	No2	No3	No4
엘리베이터(본체 바디)	손상, 변형, 녹, 부식	눈으로 살펴봄	○	○	○	○
레 일	외관, 변형, 마모	눈으로 살펴봄	○	○	○	○
카 작동상태, 조작반, 표시기 상태	작동상태	동작확인	○	○	○	○
내부조명 상태	점등상태	눈으로 살펴봄	○	○	○	○
카 작동소리, 부저 등 이상소음	울림, 음량	동작확인	○	○	○	○
CCTV 및 인터폰 상태	상태확인	동작확인	○	○	○	○
문 개폐 및 안전레바 동작 상태	가동상태	동작확인	○	○	○	○
문틈 이물질 여부	이물질 여부	육안점검	○	○	○	○
내․외부 청소상태	E/V 내․외부	청결상태	○	○	○	○
※ 표기상태	양호 : ○, 불량 : ×
기타사항	- □ 이상없음.