문서번호	정수과-330
결재일자	2014.4.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	정수과장
윤순철		정희중	04/02 代정희중
협조
	주무관		김성재

수질 일일 시험 결과

2014. 4. 1

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	윤순철
	야간	박종성

2014년 4월 1일[화]	날씨 :	맑9	기온 :	9℃	기압 :	1052hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB
	Geosmin

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			4,890		5,450
탁 도	10:00	3.2		0.042
									규조류		Cyclotella	3,280		3,810
	21:00	3.1		0.045
											Melosira	280		300
pH	10:00	7.5		7.1
											Synedra	220		250
	21:00	7.5		7.1
											Asterionella	390		440
알칼리도	10:00	46		43							Fragilaria	280		290
	21:00	45		42
											기타	370		310
잔류염소	10:00	0.32		0.33							소 계	4,820		5,400
	21:00	0.39		0.33
									남조류		Anabaena
											Microcystis
□ 일일 실험
											Oscillatoria
											Phormidium
		원수		#1정수
											기타
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	0		0
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus
											Chlamydomonas
	21:00	-		무미
											기타	70		50
색도	10:00	4		0
											소 계	70		50
	21:00	3		0
수온	10:00	13.9		11.4
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	13.6		12.4
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	4.70		1.30
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	4.70		1.30
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.07		0
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.06		0
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	197		187
	21:00	182		189