문서번호	시설개선과-842
보존기간	년
결재일자	2014.4.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	시설개선과장
안영찬	04/02 신동호
협 조
	주무관		지양수

제1수영장 다이빙풀 여과기 수리계획 보고

2014.  4.   .

서울특별시체육시설관리사업소

(시설개선과)

제1수영장 다이빙풀 여과기 수리계획 보고

제1수영장 다이빙풀 정수설비인 여과기(A1-FILTER)가 장시간 사용으로 여과포 오염 및 노후로 여과 성능이 현저히 저하되어 이를 수리하여 수질관리에 만전을 기하고자 함.

장비 현황

설비명	용 도	대수	규 격	설치년도	비 고
복합여과기	경영풀 정수	2	225㎥/h, 복합식	2003년
A1-FILTER	다이빙풀 정수	2	225㎥/h, 가변압력식	1984년

문제점

❍ 위 장비중 다이빙풀 정수용 여과기는 가변압력식의 내부 여과포에 의한 여        과 방식으로 잦은 밸브 조작에 의한 이상압력 발생으로 여과포 오염 및 노        후로 여과 성능이 저하되어 이를 조속히 수리하여 수질관리에 만전을 기하        고자 함.

대 책

❍ A1-FITER 1, 2호기 분해후 여과포 일부 교체 및 세척후 조립

- 여 과 기 : 108쪽×3조 2기(분해세척후 조립)

- 여 과 포 : 40장(노후 여과포 신품으로 교체)

소요예산  : 약 900만원

❍ 산출내역

- 여과기 분해 세척후 조립 : 150만원×2기 = 300만원

- 여과포 교체 : 15만원×40장 = 600만원

❍ 예산과목 : 시민체육시설운영및관리, 체육시설운영및유지관리, 잠실종합운동장운영및유지관리, 일반운영비, 공공운영비

방 법

❍ 수리 비용이 소액이므로 기계설비 전문업체와 수의계약으로 구매 설치코자 함.

❍ 수리업체 : 에이젯엔지니어링주식회사. 끝.

다이빙풀 A1-FILTER(외부)	다이빙풀 A1-FILTER(노후여과포)