문서번호	급수운영과-6928
결재일자	2014.4.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	급수운영과장
이정훈	04/02 이경로

유수율 향상을 위한 이중관로 정비계획 보고

2014. 4.

강남수도사업소

급수운영과

유수율 향상을 위한 이중관로 정비계획 보고

강남구 논현동에 부설되어 있는 이중관로에 대하여, 관망을 정비함으로써 유수율 향상에 만전을 기하고자 함.

이중관로 현황

위 치 : 강남구 논현동 121 ~ 127

관로 주석

관로 번호	구경	부설 년도	관종	연장
1번 관로	300	2005	DCIP	490m
2번 관로	100	1987	DCIP 및 흑PE	490m

위치도

보고 내용

이중관로 중에서 2번관로(1987/DCIP,흑PE/100mm)는 철거 및 폐쇄조치하고

2번관로에서 분기되어 있는 인입급수관 및 배수관은 1번관로(2005/DCIP/300mm)에서 재분기 연결공사함이 타당하다고 판단됨.

조치 계획

상기 보고내용과 같이 이중관로에 대하여 관망정리를 시행함으로써, 유수율 향상에 기여하고자 함.

- 공사개요 : 분기점 폐쇄 2개소(300mm 맞이음), 횡단굴착 5개소, 급수관 연결 13개소,

배수관 분기연결 4개소, 소화전 연결 5개소

- 소요예산 : 30백만원(자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비).  끝.