전기설비 일일 점검일지

문서번호 :	원수관리과-1054	결재	주무관	전문관	원수관리과장
결재일자 :	2017.4.21.
			이성남	김효준	04/21 代김효준
수 신 처 :	내부결재

점검일자 : 2017.4.21.(금)

설 비 구 분		점 검 내 용	점 검 결 과	비 고
강 북 뚝 도	수배전반 및 전기설비	- 특고 수전반 이상 유무 - 수배전반(고압,저압) 이상유무 - 취수펌프 기동반 및 콘덴서반 이상 유무 - 조명,전열 설비 이상유무 - 현장조작반 이상유무 - 현장 지시계 이상유무 - UPS동작 상태.	- 이상 없음
	모터펌프 및 기계설비	- 취수 모타 펌프 이상유무. - 진공펌프 및 배관상태. - 비상배수펌프 및 배수펌프 이상유무. - 가압수(염소,스크린)펌프 이상유무. - 각종 밸브 이상유무.	- 이상없음
구 의	수배전반 및 전기설비	- 특고 수전반 이상 유무 - 수배전반(고압,저압) 이상유무 - 취수펌프 기동반 및 콘텐서반 이상 유무 - 조명,전열 설비 이상유무 - 현장조작반 이상유무 - 현장 지시계 이상유무 - UPS동작 상태.	- 이상없음
	모터펌프 및 기계설비	- 취수 모타 펌프 이상유무. - 진공펌프 및 배관상태. - 비상배수펌프 및 배수펌프 이상유무. - 가압수(염소,스크린)펌프 이상유무. - 각종 밸브 이상유무.	- 이상없음
강 북	발전기 (300kW)	- 밧테리 충전상태,엔진오일,냉작수,에어크린너상태	- 이상없음
		가동시간(분): 연료사용량: ℓ 연료재고량: 62ℓ
구 의	발전기 (250kW)	- 밧테리 충전상태,엔진오일,냉작수,에어크린너상태	- 이상없음
		가동시간(분): 연료사용량: ℓ 연료재고량: 51ℓ

작업 일지

작업내용	- 전기설비 안전진단 계획 수립
소요자재	규 격	수 량	비 고