문서번호	물재생계획과-5652
결재일자	2017.4.21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
전문관	하수관리팀장	물재생계획과장		물순환안전국장
배원영	최병출	하상문		04/21 권기욱
협 조
	배수설계팀장		심형보
	하수정비팀장		代이두환
	하수계획팀장		김준형

우기대비 대형공사장 하수시설물 점검계획

2017. 4

물순환안전국

물재생계획과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

우기대비 대형공사장 하수시설물 점검계획

재개발 현장 및 대형 공사장내 수방대책 및 하수도 시설물에 대하여 토사유입, 유수장애, 하수도 관리상태 등 점검실시하여 침수피해를 사전에 예방하고자 함.

□ 추진배경

○ 재개발, 대형공사장내 하수도 시설에 대해 관리상태 등 점검하여 안전사고 예방

○ 각종 사고로 안전에 대한 시민불안감 해소

□ 점검개요

○ 점검대상 : 민간건축, 재개발·재건축, 지하철 등 531개 공사장

- 市 11개, 區 520 현장(건축면적 10,000㎡ 이상, 공공사업 30억원 이상)

※ 市점검은 지하철공사장 점검(하수관로 매달기 등 지하철 주변 하수관리상태 점검 필요)

기타 공사장 및 재개발,재건축현장은 區 점검시행

구분	합계	민간건축	재개발·재건축	지하철·도로 등 공공사업
계	531	435	60	36
市 점검	11	-	-	11
區 점검	520	435	60	25

○ 점검기간 : ‘17. 4. 24 ~ 5. 12

○ 점검방범 : 시·자치구 점검반 각각 편성 운영

- 시 점검반 : 1개조 5명(물재생계획과 팀장 및 담당, 외부전문가, 용역사, 구담당)

※ 외부전문가는 서울시 하수도자문위원 일정 고려하여 점검(별첨6참조)

구분	구성		점검대상공사장(별첨참조)	외부전문가
	팀장	직원
1조	하수계획팀장	홍광호	지하철9호선 918 ~ 919공구 - 2개소	별첨참조
2조	배수설계팀장	이승주	지하철9호선 920 ~ 921공구 - 2개소	“
3조	하수관리팀장	강청금	지하철9호선 922 ~ 923공구 - 2개소	“
4조	하수관리팀장	배원영	신림선 1~3공구 - 3개소	“
5조	하수정비팀장	정재윤	5호선연장 1~2공구 - 2개소	“

· 전문가 자격 : 상하수도 기술사

· 점검시 자치구 보유 CCTV,차량 등 협조 받아 실시

- 자치구 : 자체 전문가 합동 점검반 편성 등 세부점검계획수립하여 점검

□ 중점 점검사항

○ 관경축소, 임시이설(유로변경),관로매달기 등 하수도시설 설치의 적정성

○ 되메우기(지하철 정거장 주변 등) 구간 지장물 관리(하수도 등)

○ 하수시설물 파손, 토사퇴적, 하수관 내 시멘트 유입 등 기능저하 여부

- 침사지 토사 유입, 빗물받이, 맨홀, 하수관 등 집중점검

- 되메우기 구간 시공방법 적정성(도로 침하 등)

○ 공사장 수방대책 현황 및 관리실태

○ 공사장 하수시설물 주변 도로 침하 확인 등

□ 지적사항 조치계획

○ 지적사항 발견시 사진촬영 및 현장 즉시 시정조치(시정지시전 교부)

○ 수리검토 수반 등 조치 불가시 지적사항 조치계획서 제출받아 시정

○ 자치구 점검결과 통보 받아 재점검 필요 대상은 시·구합동 점검

○ 자치구 자체점검 결과는 ‘17. 5. 12.까지 제출

□ 행정사항

○ 자치구에서 상기 방침서 토대로 자체 점검계획수립토록 공문시행

○ 대형공사장 관리기관(부서)에 우기대비 점검계획 통보 협조요청

○ 전문가 점검 수당지급(市점검)

- 2일 × 5명 × 100,000원 = 1,000,000원

- 예산과목 : 하수시설관리, 하수도관리, 하수도 시민소통, 사무관리비(206-201-01), 자문위원수당

※실제 현장점검일 횟수 확인후 수당 지급

○ 자치구 점검결과 통보 받아 재검검 필요 대상은 시·구합동 점검 예정

붙임 : 1. 점검대상 공사장 현황 1부

2. 점검결과표 1부

3. 시정지시전 1부

4. 지적사항 조치계획서 1부.

5. 외부전문가 의견서 1부

6. 외부전문가 명단 1부 끝.