다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	주택BRP 융자지원사업 심의기준 보완 안내

1. ’12년부터 시행중인 서울시 주택BRP 융자사업이 자치구의 적극적인 홍보와 시민들의 높은 호응으로 인해 신청건수와 융자금액이 큰 폭으로 증가하고 있어 우리시에서는 주택에서의 에너지절감 효과가 큰 새로운 시설개선 항목 발굴과 심의기준을 보완하여 통보하오니 적극 알려주시기 주시기 바랍니다.

가. 주택BRP 실적(’13년~’14년, 1회~5회)

○ 건수 : 3.04배 증가(210건/69건)

○ 금액 : 3.41배 증가(15.0억/4.4억)

나. 심의기준 보완내용

○ 단열공사시 단열재기준

- 현재 : 시험성적서 제출로 갈음

- 개선 : 열전도율 0.046W/mK(0.039kcal/mh℃) 이하로써 비드법

보온판 1종 4호 이상 제품으로 기존 단열구성에 결로방지용 덧 공사 인정

○ 출입문 교체

- 현재 : 기준없음

- 개선 : 에너지이용합리화법 제22조의 규정에 의한 고효율 기자재

인증을 받은 고기밀성 단열문 교체시 융자신청 가능

○ 방풍실(중문) 설치

- 현재 : 기준없음

- 개선 : 출입구 중문설치는 방풍구조로 출입문 틈새바람에 의한 실내

열손실 20% 감소 가능하여 융자신청 가능

○ 주택 경과년수 기준

- 현재 : 기준없음

- 개선 : 사용승인일로부터 3년이 경과된 주택에 한해 융자신청 가능

2. 아울러, 융자신청 접수시 신청서와 사업계획서의 기재사항 누락과 구비서류 제출에 철저를 기하여 주시고, LED교체시는 변경전후를 아래서식과 같이 기재후 제출하여 주시기 바랍니다.

가. LED 교체계획(기재예시)

구분	교체전	교체후	제조회사	모델명	제품인증
거실	삼파장 26W×10개	LED평판 40W×1개	㈜ㅇㅇ전기		고효율인증
안방	형광램프 32W×2개	LED평판 20W×1개	“		KS
작은방	형광램프 32W×2개	LED평판 20W×1개	“		KS
화장실	삼파장 26W×2개	전구용LED 7W×1개	“		KS
현관전실	센서등 20W×1개	LED센서등 11W×1개	“		KS

끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	종로구청장(환경과장),서울특별시중구청장(환경과장),용산구청장(환경과장),성동구청장(맑은환경과장),광진구청장(환경과장),동대문구청장(맑은환경과장),중랑구청장(맑은환경과장),성북구청장(환경과),강북구청장(지역경제과장),도봉구청장(환경정책과장),노원구청장(녹색환경과장),은평구청장(맑은도시과장),서대문구청장(환경과장),마포구청장(환경과장),양천구청장(맑은환경과장),강서구청장(환경과장),구로구청장(환경과장),금천구청장(환경과장),영등포구청장(환경과장),동작구청장(환경과장),관악구청장(녹색환경과장),서초구청장(기업환경과장),강남구청장(환경과장),송파구청장(맑은환경과장),강동구청장(맑은환경과장)
주무관	장병준		에너지효율화팀장	장만수		환경정책과장	전결 04/02 강필영
협조자
시행	환경정책과-5435	(		)	접수		(		)
우		서울시 중구 덕수궁길15(서소문동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화		/전송	2115-7729	/		/	대시민공개