문서번호	토목부-6358
결재일자	2014.4.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	토목설계과장	토목부장	시설국장
이석근	나상호	노우성	04/03 이광세

주민설명회 개최결과 보고

(디지털3단지~두산길간 지하차도 건설 기본 및 실시설계)

2014.  4.  2.

도시기반시설본부

토 목 부

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 ■	(		)	무 □
	●	이해당사자	:	유 ■	(		)	무 □
	●	전문가	:	유 ■	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 ■				무 □
	●	기타	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 ■ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(		)	무 □
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

주민설명회 개최결과보고

[디지털3단지~두산길간 지하차도 건설 기본 및 실시설계용역]

▣ 설명회 현황

○ 일  시 : 2014.  4.  1(화) 14:00~15:30

○ 장  소 : 금천구 독산1동 주민자치센타

○ 대  상 : 디지털3단지~두산길간 지하차도

(B=8.7~12m, L=452m, 지하차도 L=290m)

○ 참석자 :

- 서울시 : 도시기반시설본부(설계과장, 업무담당자외 1)

- 구  청 : 도로과장외 3명

- 의  원 : 시의원(오봉수), 구의원(류은무, 채인묵)

- 주  민 : 김현신외 80명

○ 설명자 : 동일기술공사 전진웅 상무

▣ 주요 건의사항 및 답변내용

○ 엘리베이터와 에스컬레이터를 동시에 설치하는 것은 향후 유지관리시 예산

낭비로 여겨지는 바 에스컬레이터 설치는 불필요할 것임.

☞ 승강장 높이가 약 10m로 높기 때문에 교통약자 이동권 보호 및 이용

주민 편의차원에서 서울디자인심의시 의결된 사항이며, 주민들의 반대가

많을 시 당초안(3단 계단)으로 검토해 보겠음.

○ 고지수로 이설후 상부 유휴부지에 대한 활용계획은?

☞ 금천구청 관련부서 의견을 반영하여 주차장으로 계획하였으나 더 좋은

의견이 있으면 구청과 협의하여 반영토록 하겠음.

○ 교학사 건물 철거후 상부 부지 활용계획은?

☞ 철거후 터널부 잔여부지 315㎡(14×22.5)는 활용이 가능하나 U-Type부 양측

구간은 여유폭이 1m정도로서 부지활용에는 의미가 없으므로 터널부 유휴

부지에 대하여는 금천구청과 협의하여 활용계획을 수립하겠음.

○ 공사착공 및 완공시기는 언제이며 공사시행 홍보계획은?

☞ 공사착수 시기는 두산길 및 교학사 부지 보상이 선행되어야할 사항으로

실 착공시기는 확정하기 어려우나 완공은 2016년 말 정도로 계획중임.

붙임 : 주민설명회 전경사진 1부.  끝.