소방활동자료조사서(코스트코코리아)

부분공개	담당자	1팀장	센터장	결재
당산119안전센터-1789	이상헌	김돈일	04/03 황인영

1. 일반현황

대상명	코스트코 코리아	위 치	영. 당산로26길 11 (양평동3가)		전 화	2167-9929,9930 2249-7997
관계인	대표이사	소방안전 관리자	정우진	상 주 인 원	400명	수 용 인 원	2500명
주용도	판매시설	취 약 장 소		전 층
건 물 구 조	양식 SRC조 슬라브가 2/3층 2개동 건축면적 : 4724.51㎡ 연면적 : 27,498㎡ [B동 : 경량철골조 주차타워 83.57㎡]
특 이 사 항	※ 방재실(1층) -3층(기계/전기실, 주차장), -2층(주차장), -1~1층(매장), 2층(휴게실,식당,사무실)

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	○ 연결송수관, 비상콘센트설비 ○ 기타소방시설	- 건물 우측면끝 연결송수관 설비(옥내,SP)송수구 위치함 - 기타 소방시설 상시 사용 가능토록 지도함
연소확대요인	○ 건물 내외부 연소확대 요인 등	- 대형판매시설로 지하매장, 주차장 화재시 다량의 상품 등 급격한 연소 확대 우려됨
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	○ 위험물, 가스등 연소위험 물질	- 해당없음
화기취급상황	○ 취사용 화기취급 상황 ○ 난방용 화기취급 상황	- 조리용 도시가스 - 시스템 전기난방

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	○ 소방활동구역등 진압여건	- 전면20M대로변에 위치하여 진압 및 특수차량부서 양호함
긴급 통행	○ 긴급 통행 상황	- 해당없음
피난명령 및 인명구조여건	○ 피난명령 및 인명구조여건	- 계단(특피) 이용하여 지상, 옥상 대피 유도, 피난
비상용승강기 및 피난계획	○ 비상용승강기 및 피난계획	- 소방계획서 작성시 피난 계획 수립토록 지도함
소화용수시설	○ 소화용수시설현황	- 공소763239,7632101호 인근에 적정 유지관리됨
기타 조치사항	○ 기타 조치사항	○ 화재시 초동대처요령 및 인명대피요령 교양함

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2014년 04월  03 일

조사자 소속 : 당산119안전센터 계급 소방장 성명 이상헌 (인)

계급 소방장 성명 강덕인 (인)

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2호