청사 정기 안전 점검 보고서

(시설명:청사 본관동, 기전과 증축 부분)

결재	주무관	관리단속과장	남부도로사업소장
	이향표	조성천	04/03 민승기

시 설 물 명

청       사

시설물

개  요

연면적: 2,220㎡

지상2층지하1층

재난시설물

(안전진단D등급)

준공

연도

1982.2.5.

관 리 책 임 자

남부도로사업소 관리단속과장

토목7급

정철식

서명

점 검 자

점검자4명

합동점검실시

토목7급

장창원

서명

토목7급

신동헌

서명

기계7급

이향표

서명

□ 관련근거: 관리단속과 재난위험시설물-5717(2013.6.4)호

□ 점검일시 : 2014. 4. 4.

□ 점검대상 : 청사본관동 층별 및 기전과 증축부분

□ 점검결과

건축물 주요 구조체 점검 사항(상태검사)					계 측 결 과
점검대상	보	슬래브	기둥	전단벽체	경사계(5개)	균열계(3개)
점검결과	발견치 못함	발견치 못함	발견치 못함	기존의 균열 외 진행 사항 없음	계측변위범위내 (정상)	계측변위범위내 (정상)

□ 새로운 이상 발생 현황

대상

이 상 내 용

조치계획

전 문 가

자문여부

비  고

보

발견치 못함

슬래브

발견치 못함

기둥

발견치 못함

전단벽체

기존의 균열 외 추가 진행 사항 발견치 못함

끝.