문서번호	급수운영과-10800
결재일자	2017.5.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
강동길		05/11 최철민
협 조

’17년 상수도 시설물

낙성대 배수지 관랑실(내부) 환경정비 계획

2017. 5.

남부수도사업소

(급수운영과)

낙성대 배수지 관랑실(내부) 환경정비 계획

우리사업소 관내 낙성대 배수지 관랑실 내부 벽체 일부콘크리트 균열 및 백화현상 으로 미관저해 요인이 되고 있어, 보수공사를 실시 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

관련 근거

2017년 시설물 유지관리사업 추진계획(시설관리과-459호 ’17. 1. 16)

현황 및 정비계획

구 분	위 치	현 황	정비 계획	현황 사진
낙성대 배수지	낙성대동 산53-1	- 관랑실 내부 벽체 철근노출, 백화현상 및 콘크리트 균열로 시설물손상, 미관 저해 요인 발생	- 관랑실(내부) 벽체환경 정비(도색 등) ․ 지하(1층 벽체 규모 : 35m×3m) ․ 지하(1층 천정 규모 : 35m×12m) ․ 지하(2층 벽체 규모 : 35m×4m) ․ 지하(2층 천정 규모 : 35m×12m)

처리 의견

위와 같이 관랑실(내부)에 대한 환경정비(도색 등) 공사를 시행하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자

우리사업소와 계약 체결된 시설물 연간단가업체 [동보진흥건설(주) 대표 김광웅] 에게 작업지시 하여 정비후 설계변경 및 정산시 반영 처리코자 합니다.

- 소요예산 : 13,000천원[예산비목 : 시설비(배수지 가압장 환경정비)].

따로붙임  관랑실 현황사진 1부.  끝.