문서번호	물재생과-562
결재일자	2014.4.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장
정순명		04/03 강병수
협조

2처리장 슬러지 인발용 콤프레샤 소모품 교체 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 4월

중랑물재생센터

물재생과

2처리장 슬러지인발용 콤프레샤 소모품 교체

제2처리장 초침 생오니 인발용 브로와 가동상태를 점검결과 흡입필터 등

소모품 4종이 교체주기 도래되어 원활한 가동이 되도록 교체하고자 보고드림.

점검현황

1차침전지 생오니 인발용 콤프레샤

- 규 격 및 수량 : 3.5㎥/min x 2대 (A/B호), 사용압력 6.0bar

- 설치년도 : 2007년

- 가동이력 : 24시간 연속가동 (A/B호기 교번 가동)

- 점검결과 : 흡입필터,오일필터,오일분리기 등 소모품 4종 노후

- 소모품교체주기 : 년 1회

점검결과 및 조치계획

노후부품 교체

- 흡입필터, 오일필터, 오일Seperator,오일 등 4종 소모품 교체주기 도래

되어 제작 설치한 한신콤프레샤에 의뢰하여 신속하게 교체하고자하며

소액으로써 세금계산서 발행후 지정계좌 입금조치

- 소요예산 : 1,500천원

예산과목 : 물재생센터운영운영관리,물재생센터운영, 재료비

▷ 1차침전지 생슬러지 인발용 콤프레샤 설치실태

콤프레샤 설치전경 (종합설비동지하)	콤프레샤 점검중

. 끝.