문서번호	시설보수과-4125
결재일자	2017.5.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김승진		代윤동원	05/11 代이희천
협조

정기점검보고서

(오류철도고가차도)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 5.

시설보수과

정기점검 보고서

○ 시설물명 : 오류철도고가차도 (구로구 오류동74-4~331-3)

시설물개요	폭 : 75.4m (편도 3차로) 연장 : 47.0m(옹벽포함)	법정구분 법정외		상태등급 B등급	준공년도 1986.02.25
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과		시설7급			김승진
점 검 자	강서도로사업소 시설보수과		시설7급			김규춘
			시설7급			김승진

○ 점검일시 : 2017. 5. 10.(수)

○ 점검구간 : 전구간

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사진 번호
연번	위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조치내용
1	교대 (A1)	교대부 접속 옹벽 보수부 콘크리트 탈락	A=0.3㎡		일상유지보수업체로 보수예정

○ 새로운(기존) 이상 발생 개소 : 0개소

위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사진번호
교대 (A1)	고가상부 보행로 체수상태 없음			특이사항 없음		1
교대 (A1)	교대부 받침장치 상태 양호			특이사항 없음		2
상부	교량상부 보행로 등 점검			특이사항 없음		3

※ 붙임 :  현황사진 1부. 끝.

□ 현황사진

사진설명	고가 상부 보행로 점검사진	사진설명	탄성받침장치 점검사진
사진설명	상부 신축이음장치 점검사진	사진설명