문서번호	정수시설과-1736
결재일자	2017.5.16.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
강호균		정인영	05/16 김긍채
협조

위험 기계설비 검사결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 05

강북아리수정수센터

정수시설과

위험 기계설비 검사결과 보고

산업안전보건법 제36조에 의거 우리센터 내에 정기검사가 도래한 기계설비 정기검사를 시행하고 결과를 보고 드림.

▢ 검사 항목 현황

연번	설비명	용량	설치위치	검사유효기간	검사결과
1	크레인	15t	송수펌프실	2015.5.29.～2017.5.28.(2년)	합격
2	크레인	3t	C-탈수(안쪽)	2015.5.29.～2017.5.28.(2년)	합격
3	크레인	3t	C-탈수(입구)	2015.5.29.～2017.5.28.(2년)	합격
4	호이스트	2t	C-회수(1층)	2015.5.29.～2017.5.28.(2년)	합격
5	호이스트	2t	C-회수(B1층)	2015.5.29.～2017.5.28.(2년)	합격
6	호이스트	2t	C-취수염소(강북1)	2015.5.29.～2017.5.28.(2년)	합격
7	호이스트	2t	C-취수염소(강북2)	2015.5.29.～2017.5.28.(2년)	합격
8	호이스트	5t	1,2계열 여과지	2015.5.29.～2017.5.28.(2년)	합격
9	호이스트	5t	3,4계열 여과지	2015.5.29.～2017.5.28.(2년)	합격
10	압력용기	3㎥	E-활성1	2015.5.29.～2017.5.28.(2년)	합격
11	압력용기	3㎥	E-활성2	2015.5.29.～2017.5.28.(2년)	합격
12	압력용기	1㎥	1,2계열 침전지	2015.5.29.～2017.5.28.(2년)	합격
13	압력용기	1㎥	3,4게열 침전지	2015.5.29.～2017.5.28.(2년)	합격
14	압력용기	1㎥	탈수기동 2층	2015.5.29.～2017.5.28.(2년)	합격
15	압력용기	1㎥	탈수기동 지하	2015.5.29.～2017.5.28.(2년)	합격
16	압력용기	0.14㎥	E-활성A	2015.5.29.～2017.5.28.(2년)	합격
17	압력용기	0.14㎥	E-활성B	2015.5.29.～2017.5.28.(2년)	합격

▢ 검사기관 : 대한산업안전협회 경기북부지회

▢ 검사일 : 2017.5.10

▢ 검사결과 : 크레인,호이스트,압력용기 등 17종 위험기계설비

검사결과 적합

▢ 소요예산 : 금926,200원

▢ 향후계획

○ 위험기계설비를 중점적으로 점검 및 보수하여 안전사고를 사전에

예방하고자 함.

따로붙임 : 1. 위험 기계 기구 검사 수수료 납부(정수시설과-1557) 1부.

2. 전자세금계산서 1부(별도첨부)부.

3. 사진첩 1부. 끝.