투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	흙막이가시설 안전시공 컨설팅 실행 계획 통보

1. 본부장 방침<안전관리과-4040(2017.5.12.)>호와 관련입니다.

2. 흙막이가시설을 시공하는 현장 주변에 발생하는 지반붕괴, 인접 구조물 변형, 도로 침하 및 함몰 등의 대형재해를 사전에 예방하고, 흙막이가시설의 시공과정 및 해체시 구조적 안정성과 안전관리를 위한 컨설팅 실행 계획을 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

1) 대상 공사장

① 굴착깊이 10m 이상의 신규 굴착 예정현장

② 굴착깊이 5m 이상의 신규 굴착 예정현장으로, 관련 분야 기술지원건설

사업관리기술자의 지원이 없는 현장

※ 굴착깊이는 원지반 ~ 최종 굴착면 기준

2) 컨설팅 요청 및 진행

① 시공전과 해체전은 공정 시행 10일전, 시공중은 컨설팅 필요 시기

10일전 관련 서류를 포함한 공문으로 안전관리과에 요청

② 컨설팅 진행은 제출 받은 서류 사전검토 후 현장 방문

③ 사전 검토 내용은 컨설팅 전에 해당 현장에 제공

④ 컨설팅시 현장 확인 및 협의 후 최종의견서 통보

붙임 : 흙막이가시설 안전시공 컨설팅 실행 계획 1부.  끝.

	안전관리과장
수신자	토목부장,건축부장,방재시설부장,도시철도사업부장,도시철도토목부장,도시철도건축부장
주무관	정진혁		안전관리과장	05/16 호경수
협조자	주무관	정달영
시행	안전관리과-4147	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3708-2456	/전송	02-3708-8756	/	trashal@seoul.go.kr	/	대시민공개