문서번호	여의도공원관리사무소-2152
결재일자	2014.4.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	여의도공원관리사무소장
한훈수	이용원	04/04 박원근
협 조

선유도공원 우수집수조 및 수경탱크 준설계획

2014. 4

서부공원녹지사업소

[선유도공원]

선유도공원 우수집수조 및 수경탱크 준설계획

선유도공원 우수집수조에 토사 및 슬러지가 침전되어 있어 집수조 펌프 기능 마비 및 고장의 원인이 되고, 수경탱크의 내부 슬러지로 인해 수질을 악화시키고 있는 바, 긴급히 준설을 실시하여 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

점검개요

□ 점검기간 : 2014. 3.25 ~ 3.26(2일간)

□ 점검대상 : 집수조 5개소 및 수경탱크

□ 점검방법 : 현장확인 점검

□ 점 검 자 : 지방기계운영주사보 한훈수, 지방방호원서기 양봉렬

점검결과

□ 집수조 2개소 및 수경탱크 2개소 내부에 다량의 토사 및 슬러지가 침전되어 있음

준설계획

□ 준설대상시설 현황

연 번	명 칭	위 치	규격	비고
1	집수조	관리사무소지하	3.0M*9.85M
2	집수조	녹색기둥정원앞	3.8M*38.0M
3	수경탱크	수경탱크	∅6.3*6.8M	2개

□ 추진방법

- 차집시설 준설전문업체에 견적 의뢰, 견적서 제출업체 중 저가 제출업체인아래 업체에 의뢰하여 시행(지방계약법 시행령 제25조 제1항 5호)

- 대상업체 : (주)동양환경엔지니어링 대표 최동안

소요예산 및 예산과목

□ 소요예산 : 4,818천원

□ 예산과목 : 선유도공원유지관리,일반운영비,공공운영비

행정사항

□ 폐기물 처리후 처리관련 서류 징구(폐기물증명서 등)

붙임 : 현황사진 1부.  끝.

현 황 사 진

녹색기둥정원앞	녹색기둥정원앞 집수조

수경탱크 전경	수경탱크 내부

관리사무실 지하 집수조