상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	상수도사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	아리수통합정보시스템 주간점검 보고(2017.5.2주차)

1.‘17년 아리수통합정보시스템 유지관리 추진계획(급수운영과-8349,‘16.10.12)과 관련입니다.

2. 아리수통합정보센터에서 운영중인 주전산기 및 운영장비, 응용S/W에 대한‘17년 5월 2주 주간점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 점검 내역

구 분		장 비 명	점검결과	비 고
서버실	주전산기 /통신장비	통합DB서버 2식, 통신서버 2식, SCADA서버 2식, 웹 서버, 스토리지, 방화벽, 라우터, UPS	정상
센터 기계실 및 운영실	CCTV 및 화상회의	View 서버#1~8, 화상회의서버	정상
	중앙감시반	DLP CUBE#1~18, Wall Controller, 통합컨트롤러	정상
	운영장비	NMS W/S 등 17식, 플로터	정상
	부대장비	방송설비	정상
	운영장비	NMS, 방화벽관리, TSS, EWS, IOS#1~4, 유량관리, 수질/시설물관리, 공급 및 생산관리 각 2식, CCTV Viewer#1~3, 플로터, 화상회의 부속장비	정상
	응용S/W	생산관리, 공급관리, 원격감시, 영상감시	정상

나. 특이사항

- SCADA #2 서버 D드라이브 임계치 초과(총 용량 중 96%사용)

- 랜섬웨어 대비 본부 운영실 장비 보안 조치 ⇨ 백신 업데이트, 윈도 보안패치 및 파일공유 기능 해제

붙임  보고서 및 점검 내역서 각 1부(5월 2주).  끝.

주무관	조순화		급수운영과장	05/17 김홍준
협조자
시행	급수운영과-4016	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1463	/전송	02-3146-1469	/	molife@seoul.go.kr	/	부분공개(5)