문서번호	계획설계과-4178
결재일자	2017.5.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		계획설계과장	급수부장
태상필		이임섭	05/18 이규상
협 조
	주무관			김형준

『광암정수센터 취수원 이중화 기본 및 실시설계 용역』

TF팀 1차 회의 (Kick-off Meeting) 결과  보고

2017. 5.

상수도사업본부

(급   수   부)

『광암정수센터 취수원 이중화 기본 및 실시설계 용역』

TF팀 1차 회의 (Kick-off Meeting) 결과  보고

『광암정수센터 취수원 이중화 기본 및 실시설계 용역』관련 TF팀 1차 회의를 개최하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		용역개요

▢ 용 역 명 : 광암정수센터 취수원 이중화 기본 및 실시설계 용역

▢ 과업내용 : 팔당 단일 취수원인 광암정수센터에 있어 원수 수질 및 시설물 사고시 대체 취수원 확보로 취수원의 안전망을 구축하고 원수구입비 절감을 통한 경영 개선을 위한 기본 및 실시설계

▢ 시설개요

○ 위    치 : 강북통합(구의, 뚝도계통 포함) 및 암사 취수장 기존 도수계통암사취수장 ~ 광암정수센터(계획도수관로 노선)

○ 시설규모 : 취수펌프 교체(양정78m), 도수관로 부설 D=1,500㎜, L=10.7㎞

※ 한강 하저터널 도수관로 D1500㎜, L 1.4㎞ 포함

▢ 용역기간 : 2017. 5. 11. ~ 2017. 12. 31.

▢ 계약금액 : 1,961,850천원

▢ 용역업체 : ㈜삼안 외 4개사

Ⅱ		회의개요

▢ 일    시 : 2017. 5. 18.(목) 14:00

▢ 장    소 : 본부 4층 회의실

▢ 회의안건

○ 효율적인 용역수행을 위한 추진방향 및 관련업무 협의

○ 용역 추진을 위한 분야별 의견 수렴

▢ 참 석 자 : 35명

○ TF팀원(21명) : 본부 및 강동수도사업소 등 TF팀원

○ 용역사(14명) : ㈜삼안 외 4개사 책임기술자 등

Ⅲ		회의 주요내용

▢ 광암정수센터 취수원 이중화 설계용역 목적 및 과업추진계획 발표(용역사)

▢ TF팀 구성․운영 취지 설명

○ 내실 있는 용역추진을 위해 TF팀원간 협의․소통을 통한 의견수렴 및 참여가 중요

○ TF팀의 분야별 관련사항을 적극 검토 반영

▢ TF팀 분야별 주요 의견

○ 계획설계과(총괄분야)

- 용역수행을 위한 철저한 공정관리로 내실있는 설계 추진

- 과업수행에 따른 자료요청 등에 유관기관의 적극 협조 필요

○ 배수과(운영분야)

- 하저 횡단구간은 구리시와 협의가 필요하며 협의기간도 많이 소요될 것으로 판단, 노선 조속히 결정 후 유관기관과 사전 협의 필요

○ 생산관리과(운영분야)

- 여러 가지 변수에 따른 다양한 대안 등 준비

- 도수관로 부설 일부구간은 하남시 지역으로 사전협의 필요

- 강북(뚝도) 계열 분기 시 비상 공급을 위한 강북(구의) 계열 동시 분기방안 검토

○ 광암아리수정수센터(운영분야)

- 원수비 절감 차원에서 좋은 사업임

○ 시설관리과(유지관리 분야)

- 상수도 밸브실 설치 및 유지보수 지침이 최근 개정되어 이에 맞게 설계

- 심도가 깊은 대형변실은 밸브대 설치 등 유지관리가 용이하도록 설계

	<총평 및 당부사항>
<급수부장> ○ 용역기간이 짧으나 타당성조사 용역이 선행되어 있어 이를 잘 활용하여 설계 ○ 여러회사가 컨소시엄으로 참여함에 따른 용역사간 협업 필요 ○ 책임기술자는 책임감 및 리더쉽을 가지고 용역 추진 ○ 유관기관에서는 질좋은 많은자료를 제공하여 용역성과가 좋도록 협조 ○ 용역업체에서 자료 등 필요사항에 대하여 적극적으로 요구하여 내실있는 설계 추진 ○ 도수관로 부설 시 송수관로 병행 부설방안 검토

Ⅳ		향후계획

▢ 착수보고회 개최 : 2017. 6. 13.(화) 예정

붙 임 : 회의참석자 현황, 회의자료 각 1부.  끝.