문서번호	교통운영과-9682
결재일자	2017.5.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교통시설팀장	교통운영과장
이용호		최정규	05/19 강진동
협조	주무관		이명희
	주무관		손태빈

2017년 상반기 노면표시공사 품질관리(휘도측정) 합동점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 05. 19.

도시교통본부

(교통운영과)

2017년 하반기 노면표시공사 품질관리 합동점검 계획

서울시 도로사업소 및 자치구에서 시행한 노면표시 원인자공사  등에 대한 재귀반사 성능과 시공상태 등 품질관리 실태를 점검하여 시인성 향상에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		현장점점 계획

□ 점검개요

❍ 점검기간 : 2017.05.24.(수)~05.31(수)

❍ 점검대상 : 시공후 6개월 경과 1주일 이내 측정대상 노면표시 공사

(’16.11.01.~’17.04.30. 기준, 도로사업소 및 자치구 노면표시 공사)

❍ 점검개소 : 총 63건

※ 점검대상 현장 별첨 참조

□ 점검조 : 3조(교통시설팀 각 조별1명과 현장 공사감독관, 감리원)

구분	현장확인	현장점검자	측정요원(감리원)	점 검 지 역
1조	이용호	도로사업소 및 자치구 공사감독관	㈜건양이앤씨 : 이병창, 허성용	동부권역(동부도로사업소, 강남,송파,강동)
			㈜트래픽스 : 임한민, 김상훈	남부권역(남부도로사업소, 동작,금천,관악,서초)
2조	이명희		㈜태영알앤디 : 유광재, 박지훈	서부권역(서부도로사업소, 은평,서대문,중구,용산,마포)
			㈜트래픽스 : 김경민, 김기영	강서권역(강서도로사업소, 강서,양천,영등포,구로)
3조	손태빈		㈜트래픽스 : 나우일, 송명호	북부권역(북부도로사업소, 도봉,노원,강북,성북,종로)
			㈜태영알앤디 : 한지수, 홍사훈	성동권역(성동도로사업소, 중랑,동대문,성동,광진)

※ 현장점검시 당해사업의 시공사 및 감리원(원인자부담공사)을 입회토록하여 휘도값 측정시 사실관계를 확인하며, 측정기(총 6대)는 감리회사 장비를 활용토록 함.

Ⅱ		점검내용 및 결과 조치

□ 현장점검 내용

❍ 노면표시 반사성능값 적정여부

❍ 규제내용 노면표시 적정여부

❍ 노면표시 탈락, 깨짐, 균열, 오염 여부

❍ 문자, 횡단보도, 기호 테이프 또는 철판 사용 여부

❍ 기존 노면표시 제거후 시공여부 등

❍ 기타 노면표시 전반적인 사항

□ 노면표시 재귀반사성능 및 두께 기준

구 분	재귀반사성능(mcd/㎡․Lux)			두 께
	백 색	황 색	청 색
시공 후	240	150	80	2mm
6개월 경과시	120	70	40

□ 점검결과 조치

❍ 경미한 지적사항에 대하여는 현장에서 시정

❍ 반사성능 측정치 기준 미달시 재시공

❍ 동일한 내용으로 재 지적시에는 감리와 시공사 경고

❍ 점검결과 지적사항에 대한 자료축척, 교육자료 활용

Ⅲ		조치계획

❍ 상기 노면표시 원인자공사 등 지적사항에 대해서는 각 지적사항이 시정        될 수 있도록 해당기관에 통보하여 조속히 정비 조치

Ⅳ		행정사항

❍ 2017.05.22 : 도로사업소 및 자치구 담당공무원 및 감리원 현장점검시 입회 통보

❍ 2017.05.24.~31 : 노면표시 현장 합동점검

❍ 2017.06.10 : 노면표시 점검결과 지적사항 시정조치

붙 임 : 1. 노면표시 현장점검(양식) 1부.

2. 노면표시공사 점검대상 현황 1부. 끝.