시 행	도로보수과-5265
보존기간	년
결재일자	2017.5.22.
공개여부	부분공개(5)
접수번호

결재	주무관	주무관	도로보수과장
	최송천	이상하	05/22 代이상하

보    고    서

수 신 자	내부결재
제 목	도로굴착 허가 관련 실정보고[용산구청-한강로일대 방재시설 확충사업 관로공사 4구간]

1. 도로굴착복구시스템 도로굴착 허가 신청서 관련입니다.

2. 한강대로에서 시행되는‘한강로일대 방재시설 확충사업 관로공사(4구간)’를 위한 용산구청(치수과)의 도로굴착허가 신청서가 접수되어 검토 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 도로 굴착복구 개요

- 공 사 명 : 한강로일대 방재시설 확충사업 관로공사(4구간)

- 위    치 : 한강대로 ( 한강로2가 410-2 )

- 규    모 : 폭 4m, 길이 110m (면적 : 440㎡)

- 공사시간 : 주·야간 공사

- 발 주 처 : 용산구청(치수과)

- 시 공 사 : 정승건설 (원인자 복구)

- 감    리 : 서울특별시 시설관리공단

- 공사기간 : 2017.05.22. ~ 06.20.(기간 중 24일간)

한강대로 굴착 위치도	한강대로 ( 한강로2가 410-2 )

나. 검토 의견

- 도로굴착사업계획 조정에 따른 허가처리 가능(원인자 복구)

※ 노면표시, 어린이보호 구역, 미끄럼방지 시설 등 포함

- 노면을 평탄하게 개선하고 도로 이용자의 편의를 증진시키기 위하여 차로단위 복구 및 서울형 포장 설계법 적용

‘서울형 포장 설계법’에 따른 특별시도(차도) 차로단위복구시 표층용 아스팔트 품질규격

- 규 격 : WC-3, t=20mm, 1등급골재, 표층용, 공용성등급(PG64-22), 인장강도 0.8이상

- 1등급 골재 : 편장석 10%이하의 골재

- 굴착 및 복구 작업시 지하매설물 관리기관 등 입회 요청

- 특별시도 허가조건(서부도로사업소) 이행 요청

붙 임 : 1) 도로굴착 허가신청서                  1부.

2) 교통소통대책(자문회의 결과 등 포함) 1부.

3) 특별시도 허가조건(서부도로사업소)    1부.  끝.