문서번호	공원녹지과-8178		주무관		조경팀장		공원녹지과장		도시관리국장
			송보영		강병욱		윤봉섭		05/22 이기배
결재일자	2017.5.22.
공개여부	대시민공개
			협 조
				자연생태팀장		임상호

2017년 녹지대·가로수 풍수해 재해대책

도시관리국

(공원녹지과)

2017년 녹지대 ․ 가로수 풍수해 재해대책

여름철 발생하는 태풍 및 호우에 대비하여 녹지대, 가로수 재해대책을 수립․추진하여 재해로 인한 인적․물적 피해와 구민불편을 최소화하고자 함

Ⅰ	추진근거

2017년 가로수·녹지대 풍수해 재해대책 알림[조경과-7648(2017.05.15.)]

Ⅱ	가로녹지 현황 및 기상전망

가로녹지 현황

○ 가로수 : 천호대로 등 27개 노선 버즘나무, 은행나무 등 13종 6,765주

○ 띠녹지 : 천호대로 등 8개 노선(연장 9,828m)

○ 녹지대 : 녹지대 73개소, 중랑천 1개소, 유수지 2개소

○ 기  타 : 마을마당 9개소, 자투리땅 18개소, 쉼터 11개소 등

2017년 기상전망(‘17.4.24. 기상청 발표자료)

○ 기온은 평년보다 높을 것으로 예상

○ 태풍은 매년 20~30개가 발생하여 그 중 2~3개가 우리나라에 영향을 주며 금년에도 2~4개의 태풍으로부터 영향을 받을 것으로 예상

※ 우리나라에 영향을 미친 태풍 수 : 2014년 4회, 2015년 4회, 2016년 2회

○ 강수량은 평년보다 비슷하거나 적은 경향, 집중호우는 지속적으로 증가 추세

Ⅲ	세부추진 계획

추진기간 : 2017. 5. 15. ~ 10. 15.(5개월)

사전점검 실시

○ 기    간 : 2017. 5. 15. ~ 5. 26.

○ 점검방법 : 관리구역별 점검반 편성 점검(2개조)

조별	조장	조 원	점 검 지 역
1조	강병욱	송보영, 김용순, 양세용	녹지대, 유수지
		서동희, 이동석, 주재석, 황옥매	마을마당, 쉼터, 중랑천
2조	임상호	최배근, 임방원, 최오근	가로수, 띠녹지 등

○ 점검내용

- 동공발생 및 뿌리 부패 수목

- 심하게 기울어져 태풍 피해가 예상되는 수목

- 가로수, 녹지 등의 영조물배상공제 등록 여부

- 녹지대 수해예방 시설(배수로 등)

- 수목 지주목 고정 상태 확인

- 태풍에 의하여 안전사고의 우려가 있는 수목 부착물(현수막 등)

- 기계톱 등 각종 장비 현황(관리 상태 확인)

- 비상연락망 재정비

예방작업 실시

○ 기    간 : 2017. 5. 15. ~ 6. 11.

○ 피해 예상수목 조치사항

- 공동발생 및 뿌리부패 수목 제거 등 태풍 피해 예방작업 실시

- 기울어진 수목은 바로 세우기 또는 제거

- 기타 가지 솎아주기 시행 및 지주목 설치로 피해 예방

- 지주목 정비 철저

- 태풍으로 인한 안전사고 우려 구조물(현수막) 및 배수로 정비

- 재해 처리장비 구비 및 정비

대응 및 복구

○ 태풍 피해발생 조치 실시

- 태풍발생 시 순찰 강화하여 쓰러진 수목 및 기울어진 수목 조치

- 밴드(명칭: 가로수 녹지대 안전관리 BAND)을 통한 상황전파

Ⅵ	행정사항

호우태풍 대비 조경분야 취약시설 자체점검(5. 26.까지)

자체보유 차량 등 장비, 인력을 최대한 가용하여 피해 발생시 즉시 대처

태풍 피해 및 예방을 위하여 제거한 수목은 가을철 메워심기 시행

피해발생시 재해상황 보고

붙임 1. 호우태풍대비 조경분야 자체점검표 1부.

2. 시구 합동점검표 1부.

3. 취약시설 재해 상황 보고 1부.  끝.