상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	암사아리수정수센터
수신자	서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장)
(경유)
제 목	전력사용 및 생산량 현황보고(2017년 4월분)

1. 우리 센터의 2017년 4월분 전력사용 및 수돗물 생산량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 전력사용 및 생산량 현황

구 분	암사아리수정수센터				증 ․ 감 원인 분석
	동력비 (원)	전력사용량 (Kwh)	생산량 (㎥)	톤당 전력 사 용 량 (Kwh/㎥)
'16.4월	1,069,145,400	10,949,680	33,628,300	0.325	○ 전년 동월대비 수돗물 총생산량은 약71만톤 감소하였고, 계통별 송수량은 노량진라인은 3만톤 증가, 우면산라인은 53만톤 증가, 방배(1, 2)은 127만톤 감소 하였음 ○ 3월최대전력수요는 16,406kW임 ○ 동력비는 6.05% 감소하였고 전력사용량은 6.24% 감소하였음. ○ 톤당 전력사용량은 4.22% 감소하였음
'17.4월	1,004,427,180	10,265,360	32,286,500	0.311
증 ․ 감	-64,718,220	-684,320	-712,400	-0.014
	-6.05%	-6.24%	-2.11%	-4.22%

붙임 : 1. 2017년 4월 전력사용량 및 생산량 현황 1부.

2. 시간대별전력사용량 현황 1부.  끝.

	암사아리수정수센터소장
주무관	김상훈		정수시설과장	남효돈		암사아리수정수센터소장	05/23 유성종
협조자	주무관	김희수		주무관	代이병옥		정수과장	하은경
시행	정수시설과-2043	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131 암사아리수정수센터	/
전화	02-3146-5774	/전송	02-3146-5707	/	201005110@seoul.go.kr	/	대시민공개