함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	용산소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	2014년도 소방용수시설 도색 및 보온대상 결과 보고

1. 관련 근거

가. 현장지휘대-2269(2014.3.3.)「2014년도 소방용수시설 도색 및 보온대상 파악지시」

2. 위와 관련 2014년도 소방용수시설 도색 및 보온 대상을 붙임과 같이 보고합니다.

가. 조사기간 : 2014. 3. 4. ~ 3. 31.(일제조사 병행)

나. 조사내용

○ 도색

- 물 세척으로도 청결상태 유지가 불가능하거나 색이 변색된 것(탈색)

- 대로 및 간선도로변에 설치되어 도시미관에 저해되는 것(오염)

- 도로포장 등으로 재도색할 필요가 있는 것(도로포장)

- 재래시장, 주거밀집, 고지대 등 소방여건이 취약한 지역에 설치되                      어 있으나, 유사시 식별이 곤란한 것

○ 보온

- 맨홀뚜껑에서 관구까지의 깊이 60cm이하

- 그 외에도 동파의 우려가 현저히 많다고 파악되는 지하식 소화전

다. 조사결과

- 도색(소화전) : 지상식 10, 지하식 35개소

- 보온(소화전) : 지하식 5개소

(단위 : 개소)

구분 센터	계	도색(소화전)		보온(소화전)
		지상식	지하식	지하식
한강로	50	10	35	5

붙 임  2014년 소방용수시설 도색 및 보온대상 파악결과(한강로) 1부.  끝.

	한강로119안전센터장
담당자	김태경		3팀장	김창기		119안전센터장	04/05 김정일
협조자
시행	한강로119안전센터-1850	(		)	접수		(		)
우	140-012	서울특별시 용산구 한강대로 167(한강로2가) 용산소방서 한강로119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-793-0119	/전송	02-792-5117	/		/	대시민공개